## Présentation

Notre étude va porter sur un des deux télésièges de la station d'Ancelle située dans le département des Hautes-Alpes. Le domaine comporte 30 km de piste, 13 remontés mécaniques et 23 pistes.

Le télésiège Chatégré permet aux skieurs de relier la station aval (à l’altitude 1300 m) à la station amont (à 1667 m) où se trouve le départ de plusieurs pistes. Celui-ci a une longueur de 1657 m et comporte 19 pylônes permettant de soutenir le câble.

Cet équipement comporte 129 véhicules (appelés aussi siège), chacun d'eux peut transporter quatre personnes et son poids est de 160 daN.

La masse d’un passager équipé sera considérée égale à 90 kg. La vitesse de déplacement des véhicules en régime établi est de 2,25 m/s.

Le câble permettant le déplacement et le support des véhicules a un diamètre de 42 mm. La masse volumique de l’acier formant ce câble est de 7 869 kg/m3.

En cas d’arrêt, le démarrage se fait avec une accélération constante de 0,5 m/s².

### La motorisation

Le système de motorisation comporte un moteur à courant continu dont la vitesse est modulable à l'aide d'un variateur alimenté par le réseau 230V/400V/50Hz.

Un réducteur, entrainé par le moteur à courant continu, met en rotation une roue (horizontale). Celle-ci met en mouvement le câble permettant le déplacement des véhicules.

### Caractéristiques du moteur à courant continu à excitation séparée NP 225 KL 5 winding n°49

Le moteur principal d’entraînement est à courant continu de puissance utile 253 kW.

L’inertie du moteur est de 2,3 kg.m².

Pour une alimentation de l’induit de 460V :

1466 tr/min | 597 A | 1641 N.m | 94 % Hors excitation

Caractéristiques de l’induit : \(R= 40 \; m \Omega\) et \(L= 0,3 \; mH\)

Le modèle installé possède une ventilation forcé sans conduit.

### Réducteur

Le réducteur PK21 a un de rapport 1/136,2. Son rendement sera considéré comme égale à 100 %.

### Mode secours

Un moteur diesel de secours prend le relais du moteur électrique en cas de pertes du réseau électrique ou d'avarie (variateur ou moteur à courant continu).