Activité 2 informations.

* Pour la simulation du FLJ, bien avoir mis « ciel couvert ».
* Les mesures avec le caisson doivent se faire à l’extérieur à l’ombre
* Les vitrages doivent être nettoyé avant les mesures, sinon cela peut être une raison (empoussièrement) que les élèves peuvent justifiée entre les écarts fabricant et leurs mesures.