|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Activité pratique  Mise en évidence du PID et de son influence | 4 h 00 |  | |
|  | | | | |


# INTRODUCTION


**A travers cette activité expérimentale, nous allons mettre en avant comment élaborer un système qui se corrige automatiquement pour répondre à une consigne.**

Pour illustrer ses propos, prenons l’exemple d’un **drone**

* ***But :*** *Ce système doit être le plus stable possible lors d’un vol, notamment en phase stationnaire.*
  + *Si le drone bouge, la distance varie et utilise donc ces hélices pour bouger légèrement dans le sens opposé : cela compense le mouvement et garde le drone stable.*
  + *C'est comme si l’information issue du capteur ultrason permettait de "corriger" tout le temps sa position pour que le drone reste stable.*
* ***Comment :***
  + *Le****capteur à ultrason****mesure en temps réel la distance entre le drone et le sol.*
  + *Si le drone descend trop (distance < à la consigne), le système accélère les moteurs pour remonter.*
  + *Si le drone monte trop (distance > à la consigne), il ralentit les moteurs pour redescendre.*

***→ On corrige en permanence pour rester à la bonne hauteur !***

**Dans notre cas,** nous allons commander la position d’une balle de ping-pong, mesurée par un capteur ultrason, Cette balle est placée sur un **balancier** commandé par un servomoteur.

**

* ***But :*** *Nous voulons que la balle reste toujours à une certaine distance : par exemple, à 10 cm du centre du balancier.*
* ***Comment :*** *Si la balle s'éloigne trop, le balancier bouge pour la ramener à la bonne distance. Si elle se rapproche trop, le balancier bouge dans l'autre sens pour la repousser. C'est un peu comme si le balancier "corrigeait" tout le temps la position de la balle pour qu'elle reste là où nous voulons.*

👉 **Dans les deux cas, c’est un système automatique qui compare la mesure (capteur) à l’objectif, puis agit (hélice/balancier) pour corriger l’erreur.**


**En résumé**


* Le balancier et le drone font la même chose : ils **se** **corrigent en permanence** pour atteindre un objectif (distance ou stabilité). 🚁⚡

# Présentation

#### Présentation du montage

Voici le montage qui servira d’exemple





Ici, nous déposons une balle de ping-pong à une distance de 13 cm du capteur ultrason. Le microcontrôleur pilote un servomoteur. Si on vient perturber la position de la balle, ce servomoteur permet de faire monter ou descendre le balancier et ainsi rapprocher ou éloigner la balle pour la repositionner à 13 cm.

## Programmation du microcontrôleur et script Python

### Voici le code pour la partie Arduino – qui pilote le balancier

|  |  |
| --- | --- |
|  | **#include <Servo.h>** |
|  | **#include "Ultrasonic.h"** |
|  | **Ultrasonic ultrasonic(7);** |
|  | **Servo servo;** |
|  | **#define kp 10** |
|  | **#define ki 0 On agira sur ces 3 paramètres en leur donnant différentes valeurs** |
|  | **#define kd 0** |
|  | **double priError = 0;** |
|  | **double toError = 0;** |
|  | **void setup() {** |
|  | **servo.attach(5);** |
|  | **Serial.begin(9600);** |
|  | **servo.write(65);** |
|  | **}** |
|  | **void loop()** |
|  | **{** |
|  | **PID();** |
|  | **}** |
|  | **void PID()** |
|  | **{** |
|  | **long RangeInCentimeters;** |
|  | **RangeInCentimeters = ultrasonic.MeasureInCentimeters();** |
|  | **Serial.println(RangeInCentimeters);** |
|  | **int setP = 13;** |
|  | **double error = setP - RangeInCentimeters;** |
|  |  |
|  | **double Pvalue = error \* kp;** |
|  |  |
|  | **double Ivalue = toError \* ki;** |
|  |  |
|  | **double Dvalue = (error - priError) \* kd;** |
|  |  |
|  | **double PIDvalue = Pvalue + Ivalue + Dvalue;** |
|  | **priError = error;** |
|  | **toError += error;** |
|  | **int Fvalue = (int)PIDvalue;** |
|  |  |
|  | **Fvalue = map(Fvalue, -135, 135, 135, 0);**  **if (Fvalue < 0)**  **{**  **Fvalue = 0;**  **}**  **if (Fvalue > 135)**  **{**  **Fvalue = 135;**  **}**  **servo.write(Fvalue);**  **delay(300);**  **}** |

### Voici le code pour la partie Python – qui nous permettra d’obtenir des courbes en fonction du temps

Vous pouvez personnaliser la représentation graphique ainsi que les paramètres de la communication série en modifiant les variables en début de script :

|  |  |
| --- | --- |
|  | **import serial**  **import matplotlib.pyplot as plt**  **import time**  **port\_com = 'COM7'# indique le port COM7 comme port série de lecture**  **valeurs=[]**  **temps=[]**  **serie=serial.Serial(port\_com ,9600) # ouvre une liaison série en 9600bps**  **plt.style.use('bmh')**  **plt.ylabel("valeur")**  **plt.xlabel("temps en s")**  **plt.ion() # on entre en mode interactif**  **start=time.time() # mesure de l'instant initial**  **i=0**  **while (i<60): # on définit le nombre d'itération pour tracer le graphique, par exemple 60 points. Ce nombre d’itération défini la finesse du tracé**  **mesure= int (serie.readline()) # lit la donnée sur la liaison série**  **valeurs.append(mesure) # ajout de mesure à la liste des valeurs**  **instant=time.time()-start # calcul du temps écoulé depuis l'instant initial**  **temps.append(instant) # ajout de instant à la liste des temps**  **print (mesure,instant) # affiche dans la console les coordonnées du point**  **plt.plot(temps,valeurs,marker='o') # trace la courbe**  **plt.draw() # affiche la courbe en mode interactif**  **i=i+1**  **plt.ioff() # on quitte le mode interactif pour rendre la main à l'utilisateur sur la courbe**  **plt.show() # afficher la courbe** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

# Analyse du modèle fourni et phase de test

**Rédigez un compte rendu numérique au fur et à mesure : l’ensemble des courbes obtenues sont à analyser en mettant en perspective les données d’entrées et les résultats obtenus.**

1. **Cherchez** la définition d’asservissement pour essayer de comprendre ce que nous allons développer dans la suite de l’activité pratique.
2. **Commentez** chaque ligne de code avec un commentaire pour expliciter la fonctionnalité, en observant le code Arduino que vous avez à disposition,

***Appeler le professeur pour validation***

1. **Téléversez** votre programme et **analysez** ce qui vous obtenez dans le moniteur série d’Arduino.
2. **Déplacez** légèrement la balle de ping-pong et **observez** ce qui se passe.
3. **Fermez** le moniteur série et **lancez** EduPython. **Lancez** le script python mis à votre disposition.

***Appeler le professeur pour validation***

# Réglage du gain du correcteur proportionnel - P

Nous allons observer dans cette partie uniquement l’influence du **correcteur proportionnel**. On parlera de **gain**.

1. **Réalisez** 4 tests différents pour les valeurs suivantes : kp = 3 ; kp= 10 ; kp = 30 ; kp = 100.

#### **NOTA :** Pour modifier chaque paramètre, il est nécessaire de fermer le script et de le relancer une fois la modification du programme Arduino téléversée.

1. A chaque expérimentation, **observez** la réponse du système : **analyser** et **conclure** quant à l’influence de ce paramètre en vous appuyant sur les courbes obtenues grâce au script Python.

#### Remarque

Vous avez dû constater que l’erreur entre la distance voulue et la distance obtenue diminue à mesure que le gain P augmente mais génère plus d’instabilité et ne l’annule pas complètement (sauf dans certains cas)**. Nous allons donc chercher à réduire cette différence qu’on appelle l’écart statique en jouant sur un effet stabilisateur.**

## Limite de stabilité

1. **Augmentez**le gain jusqu’à obtenir un comportement *à la limite de l’instabilité* (mais stable quand même !)
2. **Relevez** alors l’erreur statique avec ce nouveau gain.

#### **NOTA :** Il est nécessaire de fermer le script et de le relancer une fois la modification du programme Arduino téléversée.

## Régime amorti

Dans le cadre d’un système asservi, il est préférable qu’il n’y ait pas de dépassement (et encore moins d’oscillations).

1. **Modifiez** le gain jusqu’à obtenir un comportement sans oscillation ni dépassement, avec le gain le plus grand possible.
2. **Relevez** alors l’erreur statique avec ce nouveau gain.
3. **Conclure** quant à l’effet du correcteur proportionnel sur le comportement du système.

***Appeler le professeur pour validation***

# Utilisation d’un correcteur à action intégrale - I

Afin d’obtenir une meilleure précision, on se propose d’utiliser un correcteur plus performant qu’un simple gain, capable d’appliquer une correction avec une **action intégrale** : ainsi la commande du moteur sera compensée si l’écart persiste dans la durée.

1. **Configurez** l’action **P** (proportionnel) avec la valeur de gain déterminée précédemment. **Mettez** la valeur de l’action **I** (intégrale) à 1 (ki dans le programme Arduino).
2. **Lancez** l’exécution et **décrire** le comportement.
3. **Réalisez** plusieurs essais jusqu’à obtenir un comportement satisfaisant. (Il faut agir sur les deux paramètres P et I)
4. **Conclure** quant à l’effet du correcteur proportionnel intégral sur le comportement du système.

# Utilisation d’un correcteur à action dérivée - D

Nous venons de voir que nous sommes en mesure d’avoir un système rapide, précis mais avec une tendance à avoir des dépassements. Nous allons essayer de voir si en agissant sur le paramètre dérivateur, nous pouvons résoudre ce problème.

1. **Configurez** l’action **P** (proportionnel - kp) et l’action **I** (intégrale - ki) avec les valeurs des gains déterminées précédemment. **Mettre** la valeur de l’action **D** (dérivate) à 1 (kd = 1).
2. **Lancez** l’exécution et **décrire** le comportement.
3. **Réaliser** plusieurs essais jusqu’à obtenir un comportement satisfaisant.  
   (Il faut agir sur les trois paramètres P, I et D)
4. **Conclure** quant à l’effet du correcteur proportionnel intégral dérivateur sur le comportement du système.

# Synthèse

Nous pouvons également obtenir la valeur PID en ajoutant les trois valeurs du contrôleur ci-dessus.

De plus, l'obtention des trois constantes **kp** , **ki** et **kd** est appelée réglage d'un système de contrôle PID. Les trois valeurs correctes doivent être trouvées en saisissant des valeurs différentes.

1. **Réalisez** un tableau de synthèse permettant **d’évaluer** l’influence positive et négative de chaque critère du PID.