



**Le Système : Variateur motoventilateur éolienne**

Le département Electrotechnique possède une armoire équipée d’un variateur de vitesse triphasé pour moteur asynchrone de puissance 3kW.

Il est prévu entre autres pour alimenter le motoventilateur du banc de test éolienne





**Travaux demandés**

Vous disposez de 3 heures, individuellement pour réaliser des travaux de maintenance correctives.

On vous demande de

* réaliser un test de fonctionnement
* identifier le ou les dysfonctionnement(s) (vous pourrez questionner vos professeurs à ce sujet)
* procéder à une recherche de panne
* soumettre vos conclusions et vos solutions aux professeurs
* réaliser la maintenance corrective dans les règles de l’art
* vérifier la bonne conformité des éléments remplacés
* réaliser un test de conformité sur les parties modifiées
* réaliser un test de bon fonctionnement
* rédiger le compte rendu de maintenance

**Attention**

**Pour chaque ouvrage ou équipement, un dossier papier et un dossier numérique sur clef, dans une pochette, seront retirés auprès des professeurs en début de séance et restitués à la fin de la séance.**

**Les appareils de mesure seront récupérés par vos soins dans le magasin et replacés à la fin de chaque séance.**

**Vous devrez réaliser cette intervention dans le respect des procédures liées à votre niveau d’habilitation (BR) pour travailler en toute sécurité.**

**Une autorisation d’intervention devra être préparée, complétée et signée par le chargé d’exploitation électrique**

**L’intervention doit être réalisée en toute sécurité avec port des EPI si nécessaire, consignation et VAT ci-besoin …**

* Contenu du dossier « Docs Variateur motoventilateur éolienne » :
  + Documents d’intervention de maintenance
  + Schémas pdf (numérique et papier)
* Matériels à disposition
  + Ordinateur portable
  + Multimètre – Ampèremètre – contrôleur d’installation
  + Outils