## Flux thermique et résistance thermique

### Fondamental : Flux thermique ou puissance échangée par des parois

\(\boxed{\Phi=\frac Q {\Delta t}}\)

avec

\(\Phi\) : flux thermique en Watt (W)

Q : quantité de chaleur échangée pendant un intervalle de temps Δt

### Définition : Résistance thermique

\(\boxed{\Phi = \frac {\Delta T} {R} }\)

Avec \(\Delta T = T_{INT} - T_{EXT}\) en Kelvin (K)

TINT : température intérieure

TEXT : température extérieure

R en K·W-1 car \(R = \frac {\Delta T} \Phi\)

### Définition : Résistance thermique d'une paroi

\(R = \frac e {\lambda S}\)

e ; épaisseur de la paroi (m)

S : surface de la paroi (m2)

λ : conductibilité thermique (W.K-1.m-1)