## Exercice : Mise en œuvre d’une solution

Dans cette partie, nous allons choisir le régulateur et réaliser sa mise en œuvre.

Nous utiliserons la documentation de la marque OMRON :(E5CK.pdf) [pdf]). Nous désirons des caches bornes sur le régulateur.

La mesure de la température sera réalisée à l’aide d’une sonde PT100. Nous désirons alimenter directement le régulateur en 230VAC. Un seul disjoncteur sera utilisé pour l’ensemble du système de régulation.

L’électrovanne et le voyant seront alimentés en 24VDC. Un voyant sera prévu pour indiquer une sortie de la température du moût de la plage 28°C à 33°C.

### Question

Proposer la référence du régulateur correspond au cahier des charges. Justifier votre réponse.

### Question

Vérifier que la plage de la température mesurable dans notre configuration est correcte pour notre utilisation

### Question

Indiquer le paramétrage à réaliser pour oUt1, oUt2 et ALt1.

### Question

Compléter le schéma suivant.

schema regulateur.pdf [pdf]