## Exercice : Mise en œuvre d’une solution

Dans cette partie, nous allons choisir le régulateur et réaliser sa mise en œuvre.

Nous utiliserons la documentation de la marque OMRON :(E5CK.pdf) [pdf]). Nous désirons des caches bornes sur le régulateur.

La mesure de la température sera réalisée à l’aide d’une sonde PT100. Nous désirons alimenter directement le régulateur en 230VAC. Un seul disjoncteur sera utilisé pour l’ensemble du système de régulation.

L’électrovanne et le voyant seront alimentés en 24VDC. Un voyant sera prévu pour indiquer une sortie de la température du moût de la plage 28°C à 33°C.

### Question

Proposer la référence du régulateur correspond au cahier des charges. Justifier votre réponse.

#### Solution

E5CK-RR1-500 AC100-240.

- RR car nous avons besoins d’un relais pour commander l’électrovanne.

- 500 car nous désirons des caches bornes

- AC100-240 pour l’alimentation en 240VAC.

### Question

Vérifier que la plage de la température mesurable dans notre configuration est correcte pour notre utilisation

#### Solution

La plage dans laquelle doit rester le moût est de 28°C à 33°C et le régulateur avec une sonde Pt100 permet −199,9 à 650,0°C. Donc, cela est convenable.

### Question

Indiquer le paramétrage à réaliser pour oUt1, oUt2 et ALt1.

#### Solution

oUt1 : cold, car nous le fonctionnement est en froid

oUt2 : AL-1, car elle servira à allumer le voyant

ALt1 : 1, car nous désirons indiquer la sortie de la plage

### Question

Compléter le schéma suivant.

schema regulateur.pdf [pdf]

#### Solution

schema regulateur correction.pdf [pdf]