Bonjour,  
Bonnes nouvelles.  
Voici une nouvelle version du driver pour essai :  
<http://www.irai.com/friends/ardrone.dio>  
Je n'ai pas pu tester cette nouvelle version pour l'instant.  
Le fonctionnement est le suivant :  
4 flottants et 4 sorties d'AUTOMGEN sont associés à l'écriture de 4 paramètres.  
Pour écrire un paramètre, il faut mettre la valeur désirée dans le flottant puis mettre à 1 la sortie associée. Le paramètre est écrit sur front montant de la sortie  
  
%mf204 / %q4 : euler\_angle\_max, angle en radian entre 0 et 0.52  
%mf205 / %q5 : control\_vz\_max, vitesse en mm/sec entre 0 et 20000  
%mf206 / %q6 : control\_yaw, vitesse en radian/sec  
%mf207 / %q7 : altitude\_max, en mm  
  
Cordialement.

Stéphane Massart

IRAI

17 avenue du 19 mars 1962

30110 LA GRAND COMBE

[www.irai.com](http://www.irai.com)

Tel +33 4 66 54 91 30

Fax +33 4 66 54 91 33