|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Activité pratique  E-skate |  | 4 h |  |
|  |  |
|  | | | | | |

# Présentation

L'E-skate, skateboard électrique, est un moyen de locomotion qui permet de se déplacement facilement tout en apportant une sensation de liberté. Pour se déplacer, l’E-skate utilise un moteur qui transmet le mouvement à une roue arrière motrice par l’intermédiaire d’une courroie crantée.

La vitesse est contrôlée par une télécommande sans fil. Sa planche en bois améliore considérablement la stabilité du skate et son moteur vous propulsera jusqu'à une vitesse de 12km/h.

# Problème Technique

**En tant que chef de projet en charge de ce produit, votre équipe doit développer ce produit pour le soumettre à une validation auprès d’un organisme de contrôle du type APAVE.**

**Il convient dans un premier temps de s’assurer que le banc d’essai du e-skate permet de simuler la force qu’exerce un utilisateur sur la planche de façon théorique et expérimentalement via des éléments électroniques de contrôles.**

**Puis dans un second temps de s’assurer que la planche résiste à d’éventuelles déformations en ayant au préalable défini les paramètres influents.**

# Pré requis / Compétences travaillées

* MR 7 - Modéliser les actions mécaniques (avec frottement)
* MR 10 – Utiliser les lois et relations entre les grandeurs efforts et flux pour élaborer un modèle de connaissance
* MR 12 - Déterminer les actions mécaniques menant à l'équilibre statique d'un mécanisme, d'un ouvrage ou d'une structure
* MR 15 - Déterminer la grandeur effort lorsque le mouvement est imposé

# Objectif du TP


* Déterminer le ratio « effort d’entrée » / « effort obtenue en sortie » du bras de chargement,
* Vérifier si le cahier des charges est respecté et caractériser les écarts éventuels,
* Déterminer les paramètres influents sur l’étude.

# Partie 1 – Mesurer, simuler et comparer les performances du systèmes

## Comportement mécanique du système

Pour simuler différents cas de charge, nous pouvons mettre des masses variant de 1 à 10 kg sur le bras de chargement, voir schéma ci-dessous. Le schéma simplifié du portique est le suivant :

Une image contenant Pièce auto, pile, intérieur, voiture

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

1. **Mesurer** les dimensions les distances suivantes : d1, d2, d3 et d4.

On prendra une masse m, définie par la roue dentée. Nous négligeons le poids du bras de chargement.

1. **Déterminer** la masse « mroue » et le poids « Proue » de la roue de dentée, en prenant g = 9.81 m.s-2

1. **Déterminer** l’intensité de la force F en appliquant le principe fondamental de la statique au bras de chargement, en faisant l’hypothèse que le poids du bras de chargement est négligeable.

1. **Mesurer** la force F avec le capteur de force mis à votre disposition via une carte Arduino et comparer avec la valeur calculée d’après le PFS.

***Nota : une variante peut être proposée en utilisant simple une balance.***

Pour cela, vous devrez **compléter** le programme Arduino fourni en y ajoutant un écran LCD. Nous vous demandons que l’affichage puisse afficher le message sous la forme suivante avec un fond d’écran vert.

Première ligne de l’afficheur : Force :

Deuxième ligne de l’afficheur : La force est = ?? Newtons.

En allant à la ligne entre chaque mesure avec le délai de 0,1s entre chaque mesure.

1. **Relever** la force mesurée par le capteur et **comparer** cette mesure avec la valeur théorique obtenue à la question 1 et **conclure**.

1. **Mesurer** la masse du bras de chargement « mbras »puis **déterminer** le poids du bras de chargement « Pbras ». *Nota : Les instruments de mesure vous ont été mis à votre disposition dans le bac prévu à cet effet.*

1. **Déterminer** expérimentalement la position du centre de gravité du bras de chargement

1. En vous aidant de modèle volumique 3D sous Onshape, **déterminer** le centre de gravité de la barre et **comparer** cette mesure numérique à la mesure expérimentale
2. **Déterminer** l’intensité de la force F en appliquant le principe fondamental de la statique au bras de chargement en prenant en compte cette fois-ci le poids du bras de chargement.


1. **Comparer** la valeur obtenue avec la valeur calculée d’après le PFS (question n°3). **Conclure**.

1. En partant des éléments déterminés expérimentalement, à savoir le poids de la roue dentée Proue, le poids du bras de chargement Pbras et la valeur mesurée au point F, **déterminer** le centre de gravité du bras de chargement.

1. **Déterminer** la norme de l’action en A

1. Déterminer l’intensité des forces B et C en appliquant le PFS au skate et en négligeant son poids.



## Comportement structurelle du système – partie expérimentale



Avec le Banc 3R présent dans le laboratoire, vous allez mesurer le déplacement du plateau du skate sous une charge de 80 daN avec un comparateur. Placer le skate comme sur la photo ci-dessus.

**Faites valider par le professeur**

**Démarche à suivre pour réaliser l’essai**

* ALLUMER le banc (Bouton Vert) et l'Ordinateur
* PASSER EN MODE MANUEL avec le bouton à clé
* MONTER LE VERIN au-dessus de la structure à tester (MARCHE + F5)
* METTRE EN PLACE LA STRUCTURE A TESTER
* Dans le répertoire 3R\Test\Test des Actionneurs
* DESCENCRE LE VERIN jusqu'au contact (force de 10 + F6)
* PASSER EN MODE AUTOMATIQUE avec le bouton à clé
* Cliquer sur ENREGISTRE et renseigner la boite de dialogue
  + Asservissement :FORCE
  + Vitesse d'essai : 20 N / s
  + Force limite d'essai : 800 N
  + Déplacement limite d'essai : 20 mm

**Faites valider par le professeur**

* CLIQUER sur DEPART
* Maintenir le bouton MARCHE appuyé, L'ESSAI commence jusqu'aux limites imposées.

**PS : FILMEZ VOTRE ESSAI AVEC UN TELEPHONE POUR AVOIR L’ENSEMBLE DES MESURES et les exploiter!!!!!!**

1. En exploitant le fichier obtenu, déterminer la déformation maximale du skate sous la charge de 80 daN.

## Comportement structurelle du système – partie simulation.

Vous trouverez ci-dessous un lien vers un tuto pas à pas vous permettant de réaliser la partie simulation.

<https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/6B9VpWik2nQwrnu5oYfZQ6>

Les principaux éléments à suivre est la démarche suivante :

* Ouvrir le Logiciel Solidworks, Ouvrir la pièce Planche,
* Dans l'Onglet Produits Office, Sélection Solidworks Simulation, Puis aller dans l'onglet Simulation,
* Dans Conseiller Étude, Sélectionner Nouvelle Etude, Etude Statique
* Appliquer un matériau, la planche est en bois (prendre les caractéristiques du Balsa)
* Conseiller Déplacements, Géométrie Fixe, (les 8 trous de fixations)
* Conseiller Chargement, Force. (2 forces de 400 N dans les 2 trous centraux)
* Exécuter la simulation.
* Dans Conseiller Résultats, Nouveau Tracé, Déplacements.

1. **Évaluer** le déplacement obtenu par la simulation. **Comparer** le résultat la mesure réelle.

1. En regardant dans le fichier ci-joint, vous trouverez des vidéos recensant les principales sollicitions qui caractérisent la résistance des matériaux (RdM). **Déterminer** le type de sollicitation auquel est soumis le skate.