Nom : ……………………………   Prénom : …………………………………        
2nde TNE     Mr PUECHAGUT
      


Thème 3
 Réduire la consommation énergétique d’une maison
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TP5 : Câblage d’une VMC avec relais temporisé
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	Taches professionnelles : 
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	T1-1
	prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple
	
	
	

	T2-1
	organiser le poste de travail
	
	
	

	T2-2
	implanter, poser, installer les matériels électriques
	
	
	

	T2-3
	câbler, raccorder les matériels électriques
	
	
	

	T3-1
	réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages pour la MES
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Compétences développées : 
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	C1
	Organiser la réalisation ou l’intervention
	
	
	

	C4
	Réaliser une installation ou une intervention 
	
	
	

	C5
	Effectuer les opérations préalables
	
	
	

	C6
	Mettre en service l’installation
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Connaissances associées : 
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	1.8
	Fonctions d'usage
	
	
	

	4.5
	Règles de l’art
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Aptitudes professionnelles associées : 
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	AP1
	faire preuve de rigueur et de précision
	
	

	AP2
	faire preuve d’esprit d’équipe
	
	

	AP4
	faire preuve d’initiative
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Evaluation : 
	Observation :
	Nombre de  [image: image12.jpg]
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	Nombre de  [image: image14.png]


    

	
	Nombre

total :   

            
	Formule :
note = 20 x [(n1 + n2/1.5 + n3/3)/ntotal]

	
	note – nombre AP [image: image15.png]


 = note finale




Contexte Professionnel

Votre entreprise est sollicitée par Mr Dubois qui souhaite automatiser la commande de la VMC pour sa Salle de Bain.
Cahier des charges :
La SDB sera équipée de deux points lumineux E1, E2 commandés par un simple allumage S1 et d’une prise spécialisée pour un lave linge (PC LL). Lors de l’allumage de l’éclairage, la VMC devra s’activée en « grande vitesse » et repassée en « petite vitesse » au bout de 5min après l’extinction de l’éclairage (sortie personne de la SDB).  La commande sera pilotée par un relais temporisé Crouzet situé dans le tableau électrique. L’’installation sera en encastré et devra répondre aux normes tout en respectant les règles de l’art.

schéma architectural : 
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PREPARATION (1h30)
ACTIVITE 1 : CONNAISSANCES ET RECHERCHES (1h)

1. A l’aide de vos connanssainces et du TP réalisé précedemment sur la VMC, représentez le schéma dévellopé uniquement de la VMC avec un intérupteur deux positions pour la grande et petite vitesse. 

2. A l’aide de la documentation technique (DT1) répondez aux questions suivantes : 

Le type choisi du relais temporisé est un MUR3, donnez la référence complète ?


3. Sous quelles tensions fonctionne-t-il ? Est-ce compatible avec le réseau ?
4. Quelle intensité maximum peut-il admettre en sortie ?


5. Quelle est la plage de temporisation que l’on doit régler sur le relais pour obtenir une temporisation de 5min ?
6. Donner la fonction (courbe) que l’on doit sélectionner pour répondre au cahier des charges ? Justifier votre réponse.

7. Quelle borne d’entrée du relais doit-on connecter sur le signal de l’allumage de l’éclairage ?

8. Quelle sortie du relais doit-on connecter pour alimenter la VMC en grande vitesse ? 

9. Sachant que la VMC en grande vitesse consomme une puissance de 120W sous une tension réseau de 230V et un cos(=1.

Calculez l’intensité nominale du circuit VMC.  Peut-on installer ce relais temporisé ?


ACTIVITE 2 : SCHEMAS (30min)

A l’aide de la documentation technique (DT1) page 3/5, réalisez le schéma multifilaire et unifilaire de l’ensemble de la SDB avec les protections adéquates.

SCHEMAS de la VMC avec relais temporisé



REALISATION (2h)
ACTIVITE 3 : REALISATION (1h15)
* Réaliser le câblage de votre installation à l’aide de votre schéma du plan d’implantation (DT2) 

*réalisez quelques essais afin de comprendre son fonctionnement.
* La mise sous tension sera faite En présence du professeur.



ACTIVITE 4 : MISE EN SERVICE (45min)

HORS TENSION

4.1 Donnez les caractéristiques électriques des lampes utilisées :
 

U =
      
    P1 =                   P2 =                   
4.2 Inspection visuelle : Calibre et section :
	Circuits
	Section des conducteurs
	Calibre du disjoncteur
	Correct ?

	Eclairage
	
	
	oui (     non (

	VMC
	
	
	oui (     non (

	PC LL
	
	
	oui (     non (


4.3 Mesure d’absence de court circuit 
	ACTION
	Mesure de R
	A quoi correspond la valeur mesurée ?


	Correct ?

oui/non

	S1 = 0
	
	                
	

	S1 =1 
	
	
	

	VMC
	
	
	


4.4 Mesure de la tension (présence du professeur obligatoire)
	Appareil utilisé : Multimètre
	Commutateur sur la position : Vac

	Conditions de mesure : sous tension
	Valeur attendue : 240Vac (tension fournie par EDF)

	Circuit
	Contrôle en :
	[image: image17.png]



	Valeur attendue
	Valeur obtenue
	Correct ?

	ID1
	Amont
	
	240 Vac
	
	oui (    non (


4.5 Mesure de courant (présence du professeur obligatoire)
	ACTION
	Intensité mesurée (Pince ampèremétrique)
	A quoi correspond la valeur mesurée ?


	Correct ?
oui/non

	S1 = 0 (sur 16A)
	
	                
	

	S1 =1 (sur 16A)
	
	
	

	VMC GV  (sur 2A)
	
	
	


4.6  Vérification du fonctionnement du dispositif différentiel
Caractéristique du dispositif différentiel

	Tension d’utilisation
	Courant nominal
	Sensibilité
	Type
	Appareil installé

	U=
	In = 
	IΔn =
	
	□ Disjoncteur     
□ Interrupteur


Appuyer sur le bouton test du dispositif différentiel : Que se passe-t-il ?
MAINTENANCE (30min)


ACTIVITE 5 : MAINTENANCE (30min)

Cahier des charges et schéma architectural :
Mr DUBOIS vous demande de modifier le fonctionnement de la SBD. 
Il souhaite : 

· Remplacer l’interrupteur simple par un double pour séparer l’éclairage des vasques et de la douche. Le fonctionnement du relais de la VMC ne sera pas modifié mais fonctionnera uniquement avec l’éclairage de la douche.
[image: image18.png]Miseenpage  Références  Publipostage  Révision _ Affichage

accuci) IR

Coupes - 24 Rechercner
ﬂ e ComicsansMs - |12 2| AsBbCa 4aBbCcDd AaBbCebd AaBbC AaBb( 2 & Remplacer
Coller G I §-abex X Ax ] T Normal Titre 8 Ttres  TSansint.  Titre! Modter :Smmh”

o Reproduire lamise en forme

electrique. L insTallation sera en encasfre ef devra repondre aux normes Tout en

ISt

respectant les régles de lart]

Tableau dlectrique
(Relais temporisé)

vMC

Page:2surs | Mots:838 &





Réalisez le schéma développé de l’éclairage de la SDB avec la modification du double allumage.

* Réaliser la modification du câblage de votre installation 
* La mise sous tension sera faite En présence du professeur.[image: image19.png]
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Tableau électrique
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Un variateur de lumière permet d’allumer, d’éteindre une lampe ainsi que de faire varier la puissance d’une source lumineuse.





Un variateur de lumière permet d’allumer, d’éteindre une lampe ainsi que de faire varier la puissance d’une source lumineuse.





U= 230V.              					


Pmini 60W et Pmax =500W

















Un variateur de lumière permet d’allumer, d’éteindre une lampe ainsi que de faire varier la puissance d’un








e source lumineuse.





Un variateur de lumière permet d’allumer, d’éteindre une lampe ainsi que de faire varier la puissance d’un
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Un variateur de lumière permet d’allumer, d’éteindre une lampe ainsi que de faire varier la puissance d’une source lumineuse.





P total = 10 x 40W = 400W
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