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                Cabine de sablage ARENA

CCST
CORRIGE

AVEC PLAQUETTE DV 70
Q1) Donner les significations des mots suivants :

Granulométrie (de l’abrasif) : Mesure des dimensions des particules de matière qui constitue un échantillon de poudre ou de terre.

Décanter (filtre décanteur) : laisser les matières en suspension dans un liquide se déposer au fond du récipient par gravité)

Corindon :  Pierre précieuse la plus dure, après le diamant (donc ici se sont des résidus utilisés comme abrasif).

Grenaillage (grenaille métallique) : Le grenaillage est une technique consistant à projeter de petites billes d'acier, de verre ou de céramique, sur la surface d’une pièce métallique pour le nettoyage (rouille, bavures) ou pour l’amélioration des qualités techniques des surfaces.
Perte de charge :  Perte de puissance de l’écoulement d’un fluide qui se caractérise par une perte de pression.

Q2) A l’aide d’un tableau repérer au moins un critère pour chaque élément extérieur de la machine (ex : pièce à sabler, énergie électrique, l’abrasif, …).
Pour celui de l’utilisateur en repérer au moins 5 différents.

	INTERACTEURS
	Critères

	Utilisateur
	Vitre : Système de remplacement rapide de la vitre commune à la vision et à l’éclairage 
Bloc-fenêtre : Avec éclairage fluo intégré 
Manches : Avec gants latex de grande résistance à l’abrasion.
Sécurité de porte : Elle interdit l'utilisation du pistolet si la porte est ouverte.
Soufflette interne : pour le dépoussiérage des pièces après traitement.
Pistolet de sablage : Pistolet à dépression, compact et léger.

Pieds télescopiques : réglables pour adapter la hauteur de la machine à la taille de l’opérateur.
Protection électrique par disjoncteur thermique.

	Pièce à sabler
	Ouverture porte (Largueur = 61 cm   ;  Hauteur = 56 cm)
Charge maximale sur la table de travail : 60 kg

	Abrasif


	Abrasifs utilisables : Microbille de verre, corindon, média plastique, grenaille métallique…etc.
Nettoyage en continu de l’abrasif (réduction de sa consommation).
Filtre décanteur : retient l'eau contenue dans l'air comprimé et évite ainsi de mouiller l'abrasif (éloigne les risques de bouchon).


	Air comprimé
	Puissance minimale compresseur nécessaire
2,5 ch (2 kW)

5 ch (3,7 kW)
7 ch (5 kW))
	Débit d’air consommé pour une pression de 4 à 6 bars

200 litres/min (12 m3 /heure) 5 mm

450 litres/min (27 m3 /heure) 6 mm

800 litres/min (48 m3 /heure)

	Energie électrique
	Branchement électrique : 220 Volts mono – 1500 Watts
Protection par disjoncteur thermique

	Poussières
	Récupération de la poussière : automatique en sacs plastiques prêts à jeter.

	Local
	Dimensions extérieures :

- Largeur 760 mm

- Profondeur 1050 mm

- Hauteur 1650 Maxi


	Environnement
	Robustesse : construction en tôle d’acier robuste et fiable.



Q3) Préparer un argumentaire en ce qui concerne la sécurité des utilisateurs :

· Déjà le principe de sabler en dehors de la cabine est garant de sécurité pour les utilisateurs (il sera tout de même conseillé le port de casque avec visière)

· Manches avec gants latex de grande résistance à l’abrasion
· Sécurité de porte (elle interdit l’utilisation du pistolet si la porte est ouverte)
· Protection électrique par disjoncteur thermique

· En option, possibilité d’acquérir un chariot de chargement extérieur ou un tiroir de chargement (facilite le positionnement des pièces lourdes dans la cabine et réduit le risque de chute de ces pièces)
On pourrait rajouter aussi le réglage en hauteur de la machine (pieds télescopiques) pour une meilleure ergonomie et limiter les TMS (Troubles musculo squelettiques)
Q4 ) Choix de solution technique :
a) Utilisation intensive    =       Gamme DV   
b) Ensembles à sabler (600 mm de coté et ne dépassant pas 100 kg)   =    DV 100
(Largeur 100 cm x profondeur 90 cm x hauteur 70 cm

c)  Pièces pouvant être lourdes : proposition de tiroir ou de chariot de chargement (en option), peut-être même un plateau tournant.
d) Choix du compresseur dédié (pas de réseau pneumatique dans la future extension) :
Désir de travail de plus rapide possible : Diamètre de buse : 8 mm donc débit nécessaire 48 m3/heure soit un compresseur de 10 Cv (compresseur à vis MAV R 90-8 / 200)
Devis possible (fonction des options voulues par le client)

Cabine DV 100
.
.
.
.
.
.
7000 €
Tiroir de chargement (avec plateau rotatif).
.
.
 840 €
Lot de 6 vitres
.
.
.
.
.
.
.
 131 €
Compresseur MAV R 90-8 / 200    (60m3/h).
.
.
4666 €

Une buse diamètre 8 mm





   30 €

Frais de transport 






   50 €

Total : 
.
.
.
.
.
.
.
.
12717 €
Autre solution possible :  DV 100 à ouverture frontale, mais pas de possibilité de chariot de chargement
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