Tri de caisses : programmation séquentielle et IHM
Logiciel TIA-PORTAL STEP7 et WinCC
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GRAFCET POINT DE VUE AUTOMATE :
· Grafcet de conduite 


· Grafcet d’initialisation 

· Grafcet de fonctionnement normal
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Equations partielles des actions des grafcet :





%Q0.0 = %M0.3 + %M0.6


%Q0.1 = %M0.2 + %M0.5


%Q0.2 = %M0.4 


%Q0.3 = %M0.3 


%Q0.4 = %M0.7 


%Q0.5 = %M0.6


%Q0.6 = %M0.1 





Valeur des octets grafcet en situation initiale
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%MB0 = 1








%MB1 = 0








%MB20 = 








%MB40 = 
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