
**Environnement :**

Enregistrer

Sélectionner objet

Sélectionner surface



Banc de données de composants (matériaux, fenêtres…)

Caractéristiques du bâtiment (Structure, orientation, localisation, équipements…)

Annuler ou rétablir une action

Outil : Orientation cardinal.

Cliquer sur l’angle de vue désiré



Souris :

Bouton gauche pour tourner la vue.

Roulette pour zoomer ou réduire.

Bouton droit pour déplacer.

Ctrl+roulette : pour voir à l’intérieur de la maison.

**Relevé de structure :**

Ouvrir l’arborescence caractéristiques du bâtiment et dérouler succéssivement :


Bâtiment

Bâti

Configurateur de paroi

Murs déperditifs.

Double clic gauche sur ce dernier menu pour obtenir les caractéristiques des murs.



Déverrouiller composition personnalisée

Sélectionner les matériaux pour obtenir leurs épaisseurs.

Même procédure pour planchers.

Pour les baies, dérouler configurateur de baies.

Double clic gauche sur les baies de la maison pour obtenir leurs caractéristiques.


**Ventilation :**

Bâtiment

Zone

maison individuelle


Double clic gauche sur ce dernier menu pour obtenir les informations sur la ventilation.




**Accés au bilan énergétique :**

Double cliquer sur bâtiment.


2 fenêtres s’ouvrent en même temps. L’une se nomme Bâtiment l’autre données du bâtiment.





**Modification du site géographique.**

Double cliquer sur héliodon et dans la fenêtre ci-contre modifier le site. Choisir FR57Metz\_Frescaty.



**Modifier la température intérieure de la maison.**

Bâtiment

Zone

maison individuelle

Double cliquer sur maison individuelle et sélectionner chauffage et refroidissement.

Modifier la température de consigne élevée.