Validation de la presse à injecter

Données pour de l'ABS : Surface projetée = 1 629 mm^2 Pression d'injection = 1 300 bars soit Fv = Sp x Pi = 1 629 x 130 = 211 770 N (211 kN) Données pour de le PP : Surface projetée = 1 629 mm^2 Pression d'injection = 1 200 bars soit Fv = Sp x Pi = 1 629 x 120 = 195 480 N (195 kN) Ces 2 valeurs sont inférieures à la force de verrouillage machine disponible de 220 kN

La machine disponible est une presse à injecter BOY 22M.

Validation de la force de verrouillage :

Le cas le plus défavorable en consommation de matière est avec 6 Nervures/Ajourages. Le volume des 6 pièces et de la grappe est de 10 631 mm^3 Le maximum que nous autorise la machine est de 30 cm^3, nous pourrons donc injecter ces pièces.

Validation du volume à injecter :

Validation de l'épaisseur du moule :

La somme des épaisseurs des palques nous donne : 196 mm La distance mini entre plateau sur machine est de : 200 mm, il faudra donc monter l'outil sur une fausse semelle, ou encore passer à des hauteurs de tasseaux de 63 mm.

Nota : Pour cette étude nous conserverons la hauteur de tasseau de 50 mm.

Validation de la course d'éjection :

La machine nous autorise une course d'éjetion de 80 mm.

En conclusion : Ces pièces et cette machine sont compatibles pour cette production.