Rhéologie

Un premier test de remplissage nous donne le résultat suivant sur le comportement de la température de la matière dans l'empreinte du moule. Cette température n'atteint jamais le seuil de non écoulement (NE), par conséquent l'empreinte sera correctement remplie.

Le résultat suivant de perte de charge dans l'empreinte, nous donne un maximum de 226 bars. Le pression d'injection de départ est de 1 300 bars avec une perte de 226 bars nous seront donc en fond d'empreinte à 1 074 bars ce qui est encore tolérable puisque la pression minimum d'injection pour l'ABS est de 800 bars.

Cette vidéo non montre bien que la température de non écoulement (NE) n'est jamais atteinte, par conséquent l'empreinte est correctement remplie.