Modélisation FT 1.1

Tâches à effectuer : Forme extérieure et broches d'ajourages: Nota : Ne pas tenir compte du canal d'injection et de l'arrêt en rotation de l'empreinte. Question 4 : En étudiant les résultats de la conception préliminaire ainsi que les formes extérieures pour l'empreinte rapportée fixe et les broches d'ajourages, proposer une liste des paramètres nécessaires aux évolutions du modèle avec l'étendue de leurs variations. (En fin de rédaction, demander l'intervention du professeur pour la validation de votre travail) Question 5 : Proposer une démarche de modélisation avec les esquisses nécessaires à une modélisation robuste de l'empreinte fixe. Dessiner des croquis à main levée et utiliser des termes propres aux fonctionnalités du logiciel. (En fin de rédaction, demander l'intervention du professeur pour la validation de votre travail) Question 6 : Modéliser l'assemblage complet "empreinte rapportée fixe" avec les formes extérieures et les broches d'ajourages avec leurs goupilles. Vérifier la robustesse de votre travail en choisissant les différentes configurations de la roue de toit et en faisant varier le diamètre extérieur de la roue de 15mm à 16mm. Si le test est conforme, continuer sinon corriger sans attendre. (Sur PC avec modeleur 3D) Pensez à sauvegarder votre travail dans votre dossier personnel

Fiche de modélisation de la page 4/14 à 6/14