Architecture des empreintes rapportées

Le dossier de conception préliminaire d'outillage donne les solutions suivantes :

L'étude de ces 4 solutions nous amène à établir le tableau suivant :

Solution N° 1

Solution N° 2

Solution N° 3

Solution N° 4

| Avantage(s) | Inconvénient(s)
Solution 1 | Peu de pièces à mettre en oeuvre. Système d'éjection tubulaire standard. | Noyau en partie Mobile complexe voire impossible à usiner. Fond d'empreinte en partie Fixe délicate à usiner.
Solution 2 | Utilisation d'éléments noyaux en partie Fixe et Mobile facile à usiner en elécroérosion à fil. Simplification d'usinage des fonds d'empreintes (en tournage). Système d'éjection tubulaire standard. | Plus grands nombres de pièces à mettre en oeuvre.
Solution 3 | Système d'éjection tubulaire standard. Noyau centrale rapporté en partie Fixe simplifiant l'usinage. | Trace du seuil d'injection sur une surface fonctionnelle (bande de roulement).
Solution 4 | Moins de pièces à mettre en oeuvre. Système d'éjection tubulaire standard. | Fond d'empreinte en partie Fixe délicate à usiner.

Solution retenue