Dimensionnement de la Contre-Plaque

La pression d'injection maximum est exercée avec l'ABS à 1 300 bars. Les calculs seront donc effectués avec ce matériau.

Puisque nous avons les outils "Mécaniques" pour effectuer des simulations de comportement, pourquoi ne pas essayer de valider l'épaisseur de la contre-plaque avec "Cosmos".

L'outillage est en appui sur la semelle fixe et reçoit sur la semelle mobile la force de fermeture machine. Les colonnes de guidage sont fixe une fois l'outil fermé. La pression d'injection s'éxerce sur la surface projetée à la fois sur la partie Fixe et Mobile.

Première approche de calcul de manière "litérale"

Deuxième approche de calcul par les outils de simulation.

Voici les résultats de calculs concernant les déplacements sur l'axe Y : Le déplacement maximum est de 0,03 mm Les fiches matières nous donne un jeu d'infiltration : pour l'ABS de 0,2 mm et pour le PP de 0,04 mm. Le déplacement maximum se trouve au centre de l'outillage et donc sur le canal d'injection. Le déplacement sur les empreintes des pièces est pour sa part réduit entre 0,01 et 0,005 mm ce qui est compatible avec les matériaux à injecter.