La matière

L'A.B.S. (Acrylonitile butadiène styrène) voici quelques unes de ces caractéristiques : Densité 1,05 Retrait 0,6 % Prix (kg) 2 à 4 € T° d'injection 210 à 270 °C T° outillage 30 à 80 °C T° de démoulage 70 à 100 °C Pression d'injection Pi en bars entre 800/1400 bars Le P.P. (Polypropylène) voici quelques unes de ces caractéristiques : Densité 0,91 Retrait 2 % Prix (kg) < 2 € T° d'injection 210 à 290 °C T° outillage 40 à 80 °C T° de démoulage 90 à 110 °C Pression d'injection Pi en bars entre 600/1200 bars

Voici un aperçu des caractéristiques des 2 matériaux sélectionnés par le bureau d'étude :

ATTENTION : Les parties actives de l'outillage devront être dimensionnées en fonction des matériaux sélectionnés.