But ?

Pour arriver à ce résultat vous devrez successivement : Modéliser la pièce "Roue de toit" en répondant aux intentions de conception imposées. Modéliser les empreintes rapportées du moule. Placer ces empreintes rapportées dans le s tandard d'outillage. Ces étapes devront être "robustes", c'est à dire être capable d'absorber les intentions de conception sans erreurs de reconstructions.

Modéliser la partie active de l'outillage de la roue de toit.

Obtenir un outillage robuste et évolutif capable de répondre aux modifications demandées.