Modélisation FT3

Tâches à effectuer : Question 16 : A partir de la bibliothèque "Trace Parts" : Choisir le corps de moule standard correspondant aux caractéristiques de l'outillage. Sauvegarder ce modèle dans votre dossier personnel et vérifier que votre choix est le bon. (Sur PC avec bibliothèque Trace Parts) Question 17 : En étudiant les résultats de la conception préliminaire concernant la position de la pièce dans le moule, définir la démarche nécessaire au bon positionnement des empreintes dans la carcasse du moule et proposer une liste des paramètres. (En fin de rédaction, demander l'intervention de votre professeur pour la validation de votre travail) Question 18 : Insérer les empreintes rapportées, la broche et le tubulaire dans la carcasse du moule. Vérifier la robustesse de votre travail. (Sur PC avec modeleur 3D) Pensez à sauvegarder votre travail dans votre dossier personnel Faire valider la robustesse avec les différentes configurations par votre professeur.

Fiche de modélisation à la page 14/14