Modélisation FT 1.2

Tâches à effectuer : Etude de le forme extérieure et des renforts: Nota : Ne pas tenir compte du canal et du seuil d'injection ainsi que de l'arrêt en rotation de l'empreinte. Sa forme sera liée à celle de l'empreinte rapportée fixe. Question 7 : En étudiant les résultats de la conception préliminaire ainsi que la forme extérieure de l'empreinte rapportée mobile et la réalisation des renforts, proposer une démarche ainsi que les esquisses nécessaires à une modélisation robuste de l'empreinte rapportée mobile avec ses renforts. Dessiner des croquis à main levée et utiliser des termes propres aux fonctionnalités du logiciel. Proposer une liste des paramètres nécessaires aux évolutions du modèle avec l'étendue de leurs variations. (En fin de rédaction, demander l'intervention d'un examinateur pour la validation de votre travail) Question 8 : Modéliser l'empreinte rapportée mobile avec la réalisation de la forme extérieure et des renforts. Vérifier que votre travail est robuste en choisissant les différentes configurations de la roue de toit et en faisant varier le diamètre extérieur de 15mm à 16mm. Si le test est conforme, continuer sinon corriger sans attendre. (Sur PC avec modeleur 3D) Pensez à sauvegarder votre travail dans votre dossier personnel Faire valider la robustesse avec les différentes configurations par votre professeur. Etude des broches d'ajourages : Question 9 :En étudiant les résultats de la conception préliminaire ainsi que les formes des broches d'ajourages, définir la démarche nécessaire à la modélisation de ces broches et proposer une liste des paramètres nécessaires aux évolutions du modèle avec l'étendue de leurs variations. (En fin de rédaction, demander l'intervention de votre professeur pour la validation de votre travail) Question 10 :Proposer une démarche ainsi que les esquisses nécessaires à une modélisation robuste du noyau. Dessiner les croquis à main levée et utiliser des termes propres aux fonctionnalités du logiciel. (En fin de rédaction, demander l'intervention de votre professeur pour la validation de votre travail) Question 11 : Modéliser les broches d'ajourages. Vérifier que votre travail est robuste en choisissant les différentes configurations de la roue de toit et en faisant varier le diamètre extérieur de 15mm à 16mm. Si le test est conforme, continuer sinon corriger sans attendre. (Sur PC avec modeleur 3D) Pensez à sauvegarder votre travail dans votre dossier personnel Faire valider la robustesse avec les différentes configurations par votre professeur. Etude du trou central Æ 1,2 mm ± le retrait : Nota : La tête de la broche sera en appui sur le bâti de la machine. Question 12 : En étudiant : Les résultats de la conception préliminaire ; La documentation Rabourdin ; Les caractéristiques de l'outillage. Déterminer la longueur finale de cet élément pour le trou central Æ 1,2, et définir la démarche nécessaire à son insertion dans les empreintes rapportées. (En fin de rédaction, demander l'intervention de votre professeur pour la validation de votre travail) Question 13 : A partir de la bibliothèque "TraceParts" , insérer cet élément pour le trou central Æ 1,2, et finaliser sa modélisation. (Sur PC avec modeleur 3D) Pensez à sauvegarder votre travail dans votre dossier personnel Faire valider la robustesse avec les différentes configurations par votre professeur.

Fiche de modélisation de la page 7/14 et 8/14

Fiche de modélisation de la page 9/14 à 11/14

Fiche de modélisation à la page 12/14