
**RASPBERRY PI**

**INSTALLATION-CONFIGURATION  
INTERFACES DE COMMUNICATIONS  
**

PWM

Christian Dupaty


BTS Systèmes Numériques

Lycée Fourcade - Gardanne

Académie d’Aix-Marseille



# TP : PWM

Le signal PWM (Puls With Modulation) est un signal de fréquence constante et de rapport cyclique variable. Il est mis en œuvre dans des fonctions telles que :

La synthèse vocale ou associée à un filtre passe bas permet la synthèse de signaux audios.   
La commande en vitesse d’un moteur à courant continu, ou ce dernier fait naturellement office de filtre passe bas.   
La commande en position d’un servomoteur  
La génération de signaux aléatoires ou périodiques, pour un onduleur par exemple.

Courbe PWM dont la valeur moyenne est une courbe sinusoïdale. La valeur moyenne est récupéré simplement par un filtre passe bas.

Les servomoteurs sont très souvant pilotés par un signal PWM

Le programme ci-dessous fait varier l’intensité de l’éclairement de la LED sur GPIO4.  
La LED est allumée durant l’état haut de la sortie. La puissance lumineuse restituée est proportionnelle au rapport cyclique η=th/T (th= temps état haut, T est la période ici 1KHz). La persistance rétinienne fait office de filtre passe bas. (Il est admis que l’œil humain ne perçoit pas les variations de lumière inférieure à 30mS)  
*(Sur la sortie GPIO4 : une résistance de 220Ω en série avec l’anode d’une LED rouge, cathode sur GND)*

import time

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM) # numerotation BCM

GPIO.setup(4, GPIO.OUT) #GPIO4 en sortie

ledPWM = GPIO.PWM(4, 1000) # GPIO4 frequence PWM 1000Hz

ledPWM.start(0)

try:

while 1: # dc represente le rapport cyclique

for dc in range(0, 101, 5): # allumage progressif

ledPWM.ChangeDutyCycle(dc)

time.sleep(0.1)

for dc in range(100, -1, -5): # extinction progressive

ledPWM.ChangeDutyCycle(dc)

time.sleep(0.1)

except KeyboardInterrupt: # CTRL-C pour quitter

pass

ledPWM.stop()

GPIO.cleanup()

Un signal PWM peut permettre de faire clignoter automatiquement une LED , ici la fréquence est de 1Hz, le rapport cyclique est de ½ (th=T/2). Un fois le périphérique configuré et activé, le clignotement est automatique et n’est plus géré par le logiciel :

import RPi.GPIO as GPIO  
GPIO.setmode(GPIO.BCM)  
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)  
  
ledPWM = GPIO.PWM(4, 0.5) #instance avec periode 1s (2x0.5)

ledPWM.ChangeDutyCycle(50)# rapport cyclique ½   
ledPWM.start(1) # c’est parti  
input('Appuyer sur une touche pour terminer')     
ledPWM.stop()  
GPIO.cleanup()