
Procédure pour choisir la communication sous ETS4

1. Lancer le logiciel ETS4.
2. Ouvrir la base de données.
3. Ouvrir le projet.
4. Sélectionner l’onglet « paramètre » (1).
5. Sélectionner « communication » (2).

Attendre que le logiciel affiche les connexions détectées (quelques secondes)…

1. Tester la connexion choisie (4) elle doit afficher « ok ».
2. Sélectionner le moyen de communication (5). Dans notre exemple, c’est le routeur IP/KNX.



Le logiciel communique maintenant avec votre installation KNX.