**Gamme opératoire de dépannage installation KNX**

1. Dépannage d’un actionneur commandé en tout ou rien.

Les disjoncteurs pour la partie puissance et le bus KNX sont enclenchés ?

Non

Oui

Identifier les causes possibles de déclenchement et enclencher les disjoncteurs.

Le forçage de la sortie provoque l’allumage ?

Non

Oui

La commande de l’actionneur fait commuter la sortie ?

La lampe est allumée ?

Non

Oui

Non

Les modules KNX sont alimentés par le bus ?

Oui

Oui

Non

Reprogrammer les modules KNX ou les changer.

Rebrancher le bus et refaire les essais.

Vérifier le câblage de la puissance jusqu’à la lampe.

Changer la lampe.