**Essayage Virtuel 3D : Défauts constatés**

Après vérification :

* du type de mannequin utilisé : Julia T40
* du type de tissu sélectionné : 100% toile de lin qui correspond au tissu 40.

**1ère étape : Contrôle général**



Tourner le vêtement pour avoir une impression générale de la robe (longueur, position des découpes, des lignes d’emmanchure, arrondi de la robe…).

**2 ème étape : Contrôle de l’aisance**




1. Rendre transparente la matière pour évaluer visuellement l’aisance :

* tour de poitrine ;
* tour de taille ;
* tour de bassin.




**32 ème étape : Mesurer l’aisance**





**4 ème étape :** **Contrôler l’aplomb du vêtement.**

En chaine et en trame

**5 ème étape : Vérifier les zones de déformation**