|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BANQUE DE DONNEES** | 21A- | SIMPLE | **1/1** |
| **Poches–PLAQUÉE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATERIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **REGLAGE** | | **EQUIPEMENT** | | **TEMPS**  **REALISATION** |
|  |  |  | | 301 | Simple | 4 pts/ cm | |  | |
| Matériel de repassage | | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **1** | **OURLER**   * Haut de poche | | | |  | | | | | **± 1** | | * *Point d’arrêt début et fin de piqûre* | |
| **2** | **PREFORMER**   * Contours poche (trois côtés restants) | | | |  | | | | | **+1** | | - *En utilisant un gabarit en carton de la poche finie*  *- En retournant les angles en onglet* | |
| **3** | **PLAQUER**   * Poche sur vêtement en respectant les pointages | | | |  | | | | | **+1** | | * *Point d’arrêt début et fin de piqûre* | |
| **4** | **CONTRÔLER**   * La poche | | | |  | | | | |  | | * *En coupant les fils* | |
| **5** | **REPASSER**   * La poche | | | |  | | | | |  | | * *En réglant le thermostat suivant la matière utilisée* | |

**Op. 1 :** La finition du haut de poche est donnée ici à titre indicatif.

Autre solution, *CF. Banque de données -* ***1- Finition de Bord***