|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BANQUE DE DONNÉES** | 21H- | DOUBLE ENTREE | **1/2**  **à**  **2/2** |
| **Poches–PLAQUÉE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATERIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **REGLAGE** | | **EQUIPEMENT** | | **TEMPS**  **REALISATION** |
|  |  |  | | 301 | Simple | 4 pts/ cm | |  | |
| Matériel de repassage | | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHÉMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **1** | **OURLER**   * Ouverture de poche dessus | | | |  | | | | | **± 1** | | * *Sans point d’arrêt* * *En crantant ensuite* * *En ouvrant les coutures et retournant sur endroit* | |
| **2** | **SURPIQUER**   * Ouverture de poche dessus | | | |  | | | | | **+1** | | *-En réalisant une piqûre nervure* | |
| **3** | **SURFILER**   * Les deux hauts de poche | | | |  | | | | | **0** | | * *Sur l’endroit en position le dessus poche correctement sur le dessous.* | |
|  | | | | |
| **4** | **REMPLIER**   * Hauts de poche | | | |  | | | | | **± 1** | | * *L’un sur l’autre, en une seule opération* | |
| **5** | **PREFORMER**   * Contour poche | | | |  | | | | | **± 1** | | * *Avec un gabarit* * *En préformant les angles en onglet* | |
| **6** | **PLAQUER**   * Poche sur vêtement | | | |  | | | | | **± 1** | | * *En consolidant les extrémités.* | |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **7** | **COULISSER/RETOURNER**   * Rabat | | | |  | | | | | **± 1** | | * *En consolidant les extrémités* * *En pliant ensuite les angles* | |
|  | | | | |  | | ***-*** *En ressortant les angles* | |
| **8** | **SURPIQUER**   * Rabat | | | |  | | | | | **+1** | | * *Nervure, sur 3 côtés nervure* | |
| **9** | **PLAQUER**   * Rabat sur vêtement | | | |  | | | | | **-1** | | * *En consolidant les extrémités* * *En respectant les pointages* | |
| **10** | **RABATTRE**   * Rabat | | | |  | | | | | **+1** | | * *En consolidant les extrémités* | |
| **11** | **CONTRÔLER**   * Poche et rabat | | | |  | | | | |  | | * *En veillant à ce que le rabat couvre le haut de la poche en largeur et hauteur.* * *En coupant les fils* | |
| **12** | **REPASSER**   * Poche et rabat | | | |  | | | | |  | | * *En vérifiant le thermostat de votre fer suivant la matière utilisée.* | |