|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BANQUE DE DONNEES** | 22A- | JEAN | **1/3**  **à**  **3/3** |
| **Poches – COMPLEXE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | **MATERIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **REGLAGE** | **EQUIPEMENT** | | **TEMPS REALISATION** |
|  |  |  | 301 | Simple | 4 pts/cm |  | |
| Matériel de repassage | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | **TOL.** | ***DIRECTIVES COMPLENTAIRES*** | |
| **1** | **OURLER**   * Haut de poche ticket | | |  | | | | **+1** | * *Sans point d’arrêt* * *Piqûre nervure* | |
| **2** | **SURPIQUER**   * Haut de poche ticket | | |  | | | | **± 1** | ***-*** *Parallèle à la piqûre d’ourlage* | |
| **3** | **PREFORMER**   * Les deux côtés de poche | | |  | | | | **± 1** | * *En réalisant les angles en onglet* | |
| **4** | **PLAQUER**   * Poche sur parement | | |  | | | | **± 1** | * *En respectant les pointages* * *En réalisant la surpiqûre en angle droit sur haut de poche, nervure* | |
| **5** | **SURFILER**   * Bord courbe du parement | | |  | | | | **0** | * *Sur l’endroit* | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **OPERATIONS** | **SCHEMAS-CROQUIS** | **TOL.** | ***DIRECTIVES COMPLENTAIRES*** |
| **6** | **PLAQUER**   * Parement sur fond de poche |  | **± 1** | ***-*** *Avec reprise sur points de départ de piqûre*  ***-*** *A la taille, au côté*  ***-*** *Dans la piqûre interne du surfil sur la courbe* |
| **7** | **COULISSER**   * Entrée de poche devant et fond de poche   **RETOURNER**   * Fond de poche |  | **± 1** | * *En consolidant les extrémités* * *En crantant ensuite la courbe* * *En roulant la couture* |
| **8** | **SURPIQUER**   * Entrée de poche |  | **± 1** | ***-*** *Sans point de consolidation*  ***-*** *En pliant ensuite le fond de poche -o- / -o- afin de superposer les lignes de côté* |
| **N°** | **OPERATIONS** | **SCHEMAS-CROQUIS** | **TOL.** | ***DIRECTIVES COMPLENTAIRES*** |
| **9** | **ASSEMBLER**   * Fond de poche |  | **±1** | ***-*** *Bas et côté* |
| **10** | **SURFILER**   * Assemblage précédent |  | **0** |  |
| **11** | **PIQUER/MAINTENIR**   * Haut de fond de poche sur taille et côté de poche |  | **+1** |  |
| **12** | **CONTRÔLER**   * Poche |  |  | * *En veillant à ce que les surpiqures soient parfaitement régulières.* * *En coupant les fils* |
| **13** | **REPASSER**   * Poche |  |  | * *En vérifiant le thermostat de votre fer suivant la matière utilisée.* |