|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | | | | |
| **Croquis**    [www.rascol.com/patron-couture/mccalls/](http://www.rascol.com/patron-couture/mccalls/) | **Solutions de montage**  **POCHE EFFET RABAT** | | **Sol. n°1** | **Sol. n°2** | **Sol. n°3** |
| **EFFET RABAT VERSION 1**  *Les valeurs de montage sont fonction de l’effet souhaité et du matériau* | **EFFET RABAT VERSION 2** | **EFFET RABAT VERSION 3** |
| **Patrons industriels**     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 1 | Doublure poche |  |  | ⚫ | | 3 | 1 | Dessus rabat | ⚫ | ⚫ | ⚫ | | 2 | 1 | Poche | ⚫ | ⚫ | ⚫ | | 1 | 1 | Vêtement | ⚫ | ⚫ | ⚫ | | Rp | Nb | DÉSIGNATION | s.**1** | s.**2** | s.**3** | | **POCHE PLAQUÉE EFFET RABAT** | | | | | | | | | | | |
| **VARIATIONS**   * Doublée ou non doublée * La taille de la poche dépendra du produit support.   **EMPLOI**   * Si pas doublée : veste type saharienne, veste tailleur non doublée, chemisier, chemise, pantalon… * Si doublée : manteau, trench-coat, veste doublée. | | **INFORMATIONS DIVERSES**   * Les angles de bas de poche et faux rabat peuvent avoir différentes formes[**CF.** *Poche plaquée simple*] * Il est nécessaire de dégarnir en cas de courbes * Le nombre de points/cm doit être, pour le surpiquage et placage, inférieur à celui du coulissage. * En cas de poche à angles droits, il est possible d’ajouter des pointages sur support afin de faciliter le placage de bas de poche. | | | |