|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BANQUE DE DONNÉES** | 21E- | FOURREAU | **1/2**  **à 2/2** |
| **Poches–PLAQUÉE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATERIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **REGLAGE** | | **EQUIPEMENT** | | **TEMPS**  **REALISATION** |
|  |  |  | | 301 | Simple | 4 pts/ cm | |  | |
| Presse à thermocoller – Matériel de repassage | | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **1** | **THERMOCOLLER**   * Haut de poche | | | |  | | | | | **± 1** | |  | |
| **2** | **ASSEMBLER / RETOURNER**   * Doublure n°1 sur haut de poche | | | |  | | | | | **± 1** | | ***-*** *En consolidant les extrémités*  ***-*** *En roulant la couture après avoir retourné l’assemblage* | |
| **3** | **COULISSER :**   * Haut de poche | | | |  | | | | | **± 1** | | ***-*** *Côtés haut de poche*  ***-*** *En consolidant les extrémités*  ***-*** *En crantant en biseau juste avant la doublure avant de retourner*  ***-*** *En roulant la couture* | |
| **4** | **PREFORMER**   * Haut doublure n°2 | | | |  | | | | | **± 1** | | ***-*** *A l’aide d’un gabarit en carton de la poche finie* | |
| **5** | **ASSEMBLER**   * Poche, doublure n°1 et doublure n°2 | | | |  | | | | | **± 1** | | ***-*** *-o- doublure n°1/ -o- doublure n°2*  ***-*** *En consolidant les extrémités* | |
| **6** | **PIQUER :**   * Fil de fronces sur lignes courbes de poche | | | |  | | | | | **± 1** | | * *En agrandissant le point* * *De cran à cran* | |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **6** | **PREFORMER**   * Contour de la poche | | | |  | | | | | **± 1** | | ***-*** *A l’aide du gabarit cartoline*  ***-*** *En tirant fil de fronces* | |
| **8** | **PLAQUER**   * Poche sur vêtement | | | |  | | | | | **± 1** | | ***!.png****En marquant au préalable l’emplacement de la poche suivant gabarit*  ***-*** *En consolidant les extrémités*  ***-*** *En piquant sur la piqûre des fronces dans les arrondis*  ***-*** *Suivant démonstration* | |
|  | * Haut doublure n°2 sur vêtement | | | |  | | | | | **0** | | ***-*** *En consolidant les extrémités*  ***-*** *Permet de cacher le montage interne* | |
| **9** | **FIXER**   * Côtés haut de poche | | | |  | | | | | **0** | | *- Point de chausson invisible de l’extérieur*  *- Valeur du rempli haut de poche* | |
| **10** | **CONTRÔLER**   * Poche | | | |  | | | | |  | | * *En veillant à ce que la poche est des arrondis symétriques.* * *En coupant les fils* | |
| **11** | **REPASSER**   * Poche | | | |  | | | | |  | | * *En vérifiant le thermostat suivant la matière utilisée.* | |