|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BANQUE DE DONNEES** | 21F- | MARINIERE SOL. **1** | **1/2**  **à 2/2** |
| **Poches–PLAQUÉE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATERIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **REGLAGE** | | | **TEMPS**  **REALISATION** |
|  |  |  | | 301 | Simple | 4 pts/ cm [surpiquage]  5 pts/ cm [assemblage] | | |
| Matériel de repassage | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **1** | **COULISSER**   * Poche et doublure poche | | | | o-o | | | | | **± 1** | ***ATTENTION****:*   * *5 pts/cm pour cette op.* * *!.pngA 5mm sur lignes courbes* * *En laissant ouvert le bas de poche* * *En crantant les courbes* * *En pliant les angles* * *En roulant les coutures*   ***-*** *En contrôlant la symétrie de poche* | |
| **2** | **SURPIQUER**   * Ouvertures de poche | | | |  | | | | | **+ 1** | * *En suivant l’ordre de piquage* | |
| **3** | **PLAQUER**   * Bas de poche sur vêtement | | | | -o- vêtement  doublure | | | | | **± 1** | * *En respectant les pointages* | |
| **4** | **RABATTRE**   * Haut de poche sur vêtement | | | |  | | | | | **± 1** | * *Nervure et 5mm* * *En consolidant par une reprise* * *En respectant les pointages* | |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **5** | **SURPIQUER/PLAQUER**   * Bas et côtés de poche sur vêtement | | | |  | | | | | **+ 1** | * *En commençant par un côté* * *En consolidant par une reprise* * *Piqûres identiques aux ouvertures de poche et au rabattage haut de poche* | |
| **6** | **CONTRÔLER / REPASSER**   * La poche marinière | | | |  | | | | |  | * *En veillant à la symétrie* * *En coupant les fils* * *En contrôlant le thermostat* | |