|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BANQUE DE DONNEES** | 21C- | PLI CREUXET RABAT | **1/2**  **à**  **2/2** |
| **Poches–PLAQUÉE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | **MATERIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **REGLAGE** | | | **EQUIPEMENT** | **TEMPS**  **REALISATION** |
|  |  |  | 301 | Simple | 4 pts/cm | | |  |
| 504 - Matériel de repassage | | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | **TOL.** | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | | |
| **1** | **PREFORMER**   * Pli creux de la poche | | | |  | | | | **± 1** | * *Crans / crans* | | |
| **2** | **SURPIQUER**   * Bord du dessus de pli | | | |  | | | | **0** | * *Régulièrement sans point de consolidation* | | |
| **3** | **PIQUER/ MAINTENIR**   * Haut et bas de pli | | | |  | | | | **± 1** | *- Piqûre de maintien à 5 mm du bord* | | |
| **4** | **SURFILER**   * Bas de l’enforme haut de poche | | | |  | | | | **0** |  | | |
| **5** | **COULISSER/ RETOURNER**   * Haut enforme haut de poche sur haut de poche | | | |  | | | | **± 1** | *- En consolidant les extrémités* | | |
| **6** | **PREFORMER**   * Contour poche | | | |  | | | | **+1** | *- En utilisant un gabarit en carton poche finie*  *- En retournant les angles en onglet* | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **OPERATIONS** | **SCHEMAS-CROQUIS** | **TOL.** | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** |
| **7** | **PLAQUER**   * Poche sur vêtement |  | **+1** | * *Attention : toute la solidité de la poche plaquée réside dans les finitions d’ouverture.* * *Utilisation d’une finition solide qui évitera les déchirures* * *Sur pointages* |
| **8** | **COULISSER/ RETOURNER**   * Rabat |  | **± 1** | * *En consolidant les extrémités* * *En dégarnissant ensuite les angles avant de retourner* * *En ressortant les angles* |
| **9** | **SURPIQUER**   * Rabat |  | **+1** | * *Sur 3 côtés* |
| **10** | **PLAQUER**   * Rabat sur vêtement |  | **-1** | * *En consolidant les extrémités* * *Sur pointages* |
| **11** | **RABATTRE**   * Rabat |  | **+1** | * *En consolidant les extrémités* |
| **12** | **CONTRÔLER**   * Poche et rabat |  |  | * *En veillant à ce que le rabat couvre le haut de la poche en largeur et hauteur.* * *En coupant les fils* |
| **13** | **REPASSER**   * Poche et rabat |  |  | * *En réglant le thermostat suivant la matière utilisée.* |