**DQE TRAVAUX DE GROS OEUVRE**

Affaire : petit bâtiment

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Libellé** | **Qté** | **U** | **PU H.T.** | **Total H.T.** |
|  |  |  |  |  |
| Fourniture et mise en place de gros béton XO C12/15 dosé à 200 kg prêt à l'emploi (compris nettoyage des fouilles à la main, non compris blindage des fouilles) pour semelles. | 11,580 | m³ | 147,10 | 1 703,42 |
| Coffrage traditionnel en planches ou bastaings pour semelles compris mise en place, décoffrage et nettoyage. | 38,00 | m² | 37,21 | 1 413,98 |
| Fourniture et mise en place de semelle filante industrialisée type S 55 (4 filants Ø8 épingles Ø 8, espacement = 33). | 38,60 | ml | 7,94 | 306,48 |
| Fabrication et mise en place de semelle isolée de section variables en béton dosé à 300 kg fabriqué sur chantier à la bétonnière. | 0,360 | m³ | 239,98 | 86,39 |
| Mise en place de coffrage traditionnel en planches pour semelles isolées, compris décoffrage et nettoyage. | 2,40 | m² | 43,47 | 104,33 |
| Fourniture et mise en place de semelles isolées industrialisées type SC/SR 55 x 55 (4 filants Ø 6 + 4 filants Ø 6). | 2,00 | U | 8,63 | 17,26 |
| Fourniture et pose de bloc 20 x 20 x 50 cm 2 alvéoles en béton (agglos) creux hourdé au mortier bâtard pour grande surface. | 202,99 | m² | 32,90 | 6 678,37 |
| Fourniture et pose d'enduit bitumineux à la spatule pour protection hydrofuge. | 31,80 | m² | 9,58 | 304,64 |
| Arase étanche au mortier de ciment hydrofuge | 31,00 | ml | 9,52 | 295,12 |
| Fourniture et exécution de poteau Ø 300 mm, compris coffrage perdu en carton standard, armatures (120 kg/m³) et béton (BPS) XC1 C25/30 dosé à 300 kg de ciment prêt à l'emploi. | 7,20 | ml | 57,01 | 410,47 |
| Fourniture et pose de plancher à poutrelles précontraintes entrevous béton, 16 + 4 posé avec étai entraxe 0.60 m portée > 3.40 et < 4.70 m, pour tous niveaux. | 109,93 | m² | 65,28 | 7 176,23 |
| Réalisation de poutre en béton avec coffrage, béton et armatures 120 kg/m³ d'acier. | 1,445 | m³ | 584,23 | 847,13 |
| Réalisation de dalle pleine en béton épaisseur 20 cm, compris coffrage de la dalle, étaiement, coffrages des rives, béton, armatures (150 kg/m³). | 12,71 | m² | 150,86 | 1 917,43 |
| Fourniture et pose d'une marche droite d'escalier intérieur, largeur 90 cm, contre un mur. | 4,00 | U | 83,54 | 334,16 |
| Fourniture et pose d'une marche balancée, d'escalier intérieur, largeur maxi 150 cm, contre un mur. | 11,00 | U | 139,16 | 1 530,76 |
| Coulage de linteau, sections différentes, en béton fabriqué sur chantier à la bétonnière. | 0,340 | m³ | 409,82 | 139,34 |
| Exécution de chaînage plancher sur mur extérieur 20 x 20 cm, y compris planelles et armatures. | 62,16 | ml | 27,28 | 1 695,72 |
| Exécution de chaînage, sur mur, de sections différentes en béton fabriqué sur chantier à la bétonnière. | 0,965 | m³ | 576,66 | 559,36 |
| Fourniture et mise en oeuvre d'enduit monocouche projeté taloché sur maçonnerie (consommation 23 kg/m² soit 22 à 25 kg/m²). | 179,73 | m² | 27,93 | 5 019,86 |
| Exécution de tableau enduit en mortier bâtard, 2 couches largeur 0,30 m comprenant dégrossi et enduit bâtard. | 21,10 | ml | 25,35 | 534,89 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total H.T. :** | **31 075,34** |
| **TVA (20,0 %) :** | **6 215,07** |
| **Total T.T.C. :** | **37 290,41** |