**Liste des fournitures**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Libellé** | **Qté** | **U** | **PU H.T.** | **Total H.T.** |
| Bloc en béton de granulats courants creux 2 alvéoles 20 x 20 x 50 cm | 2 131,40 | U | 0,97 € | 2 059,40 € |
| Enduit monocouche projeté lourd grain moyen | 4 133,79 | kg | 0,50 € | 2 054,87 € |
| Poutrelle précontrainte 3 fils, ht 11 cm, portée 3.30 m à 4.70 m | 192,38 | ml | 7,45 € | 1 433,64 € |
| Béton de gravillon (BPS) XO C12/15 dosé à 200 kg de ciment prêt à l'emploi | 16,21 | m³ | 83,64 € | 1 355,97 € |
| Béton de gravillon (BPS) XC1 C20/25 dosé à 300 kg de ciment prêt à l'emploi | 11,53 | m³ | 94,23 € | 1 086,89 € |
| Entrevous béton 16 x 25 x 57/53 cm | 769,51 | U | 1,33 € | 1 025,10 € |
| Bois de coffrage sapin de pays | 2,02 | m³ | 346,52 € | 699,42 € |
| Treillis de structure 1,870 kg/m2 (ST 10®) | 139,54 | m² | 4,59 € | 640,67 € |
| Ciment CPJ - CEM II 32,5 | 3 029,51 | kg | 0,18 € | 546,29 € |
| Chaux NHL 3.5.2 | 1 096,27 | kg | 0,41 € | 447,52 € |
| Bloc en béton de granulats courants creux 1 alvéole 4.5 x 20 x 50 cm | 162,92 | U | 2,43 € | 395,22 € |
| Sable 0/4 concassé | 13,46 | t | 28,58 € | 384,62 € |
| Acier préfabriqué en usine suivant étude BA | 183,80 | kg | 1,56 € | 287,14 € |
| Armature pour semelle filante lg 55 cm | 40,53 | ml | 6,42 € | 260,27 € |
| Acier HLE Ø 14 mm | 100,50 | kg | 2,43 € | 243,72 € |
| Armature 15 cm x 15 cm pour chaînage | 65,27 | ml | 3,24 € | 211,22 € |
| Contre-plaqué 2 faces bakélisées ép. 18 mm | 5,72 | m² | 34,12 € | 195,13 € |
| Acier HLE Ø 12 mm | 85,75 | ml | 2,00 € | 171,87 € |
| Agent de démoulage différé minéral | 11,78 | l | 13,69 € | 161,24 € |
| Treillis de structure 9.980 kg/m2 (ST 65 C®) | 7,63 | m² | 19,87 € | 151,55 € |
| Treillis de structure 7.900 kg/m2 (ST 50 C®) | 7,63 | m² | 19,45 € | 148,31 € |
| Fournitures | 31,00 | ens | 4,61 € | 143,00 € |
| Gravillon 4/6.3 concassé lavé | 3,72 | t | 32,89 € | 122,37 € |
| Coffrage perdu en tube carton standard Ø 300 mm | 7,56 | ml | 15,85 € | 119,83 € |
| Gravillon 6.3/10 concassé lavé | 3,72 | t | 31,86 € | 118,55 € |
| Armature pour poteau circulaire Ø 24 | 7,56 | ml | 15,24 € | 115,18 € |
| Enduit bitumineux épais d'imperméabilisation de parois enterrées | 63,60 | kg | 1,79 € | 113,99 € |
| Treillis de structure 6.965 kg/m2 (ST 60®) | 7,63 | m² | 13,57 € | 103,47 € |
| Treillis de structure 6.040 kg/m2 (ST 40 C®) | 7,63 | m² | 12,73 € | 97,10 € |
| Treillis de structure 5.267 kg/m2 (ST 50®) | 7,63 | m² | 12,35 € | 94,17 € |
| Treillis de structure 4.026 kg/m2 (ST 25 C, ST 25CS, ST 25 MI, ST 35®) | 7,63 | m² | 9,80 € | 74,73 € |
| Treillis de structure 3.226 kg/m2 (ST 30®) | 7,63 | m² | 7,28 € | 55,50 € |
| Treillis de structure 3.020 kg/m2 (ST 25®) | 7,63 | m² | 3,46 € | 26,39 € |
| Pointe lisse | 4,25 | kg | 6,17 € | 26,22 € |
| Treillis de peau 1,250 kg/m2 (PAF C®) | 15,25 | m² | 1,19 € | 18,15 € |
| Treillis de peau 1,042 kg/m2 (PAF R®) | 15,25 | m² | 1,11 € | 16,98 € |
| Treillis de structure 2.487 kg/m2 (ST 20®) | 7,63 | m² | 2,16 € | 16,50 € |
| Armature pour semelle isolée lg 55 / 55 cm | 2,00 | U | 6,83 € | 13,65 € |
| Eau | 2,11 | m³ | 6,35 € | 13,39 € |
| Planche de coffrage ép. 27 mm largeur 250 mm | 4,26 | ml | 2,34 € | 9,96 € |
|  | | **Total H.T. :** | | **15 259,18 €** |