|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE TECHNIQUE** | | |
| **CROQUIS**  Afficher l'image d'origine  <http://pauline284.rssing.com>  bout2  [www.ludmylacouture.canalblog.com](http://www.ludmylacouture.canalblog.com) | **SOLUTION DE MONTAGE** | |
|  | |
| Sol. **1** | Sol. **2** |
|  |  |
| **ELEMENTS CONSTITUTIFS**  - Couper le passepoil en biais [exemple : pour une boutonnière de 30mm couper le passepoil 50 X 30mm]  - Un renfort collant, ou non, peut consolider l’ouverture sur o-o à l’emplacement de la boutonnière  - Pour la finition sol. **2** : Couper l’enforme en doublure de dimension identique au passepoil  - La dimension de la boutonnière est égale au diamètre + épaisseur du bouton | | |
| **EMPLOI**   * Pour veste, tailleur, manteau…   Elle convient à des boutons de diamètre de + de  20 mm. | **MATIERES**  Toutes matières | |