Pour l'animation du 'Train arrière + Moteur"

Pour une bonne visualisation, les paramètres sont les suivants:

N = 6.7 tr/min
Etude cinématique
Nombre de positions : 67
Durée du mouvement : 60 s

Pour visualiser les résultats cinématiques (TP Transmission)

N = 31000 tr/min (vitesse de rotation du vilebrequin)
Etude cinématique
Nombre de positions : 67
Durée du mouvement : 0.1