**CAP**

**Spécialité**

**INTERVENTIONS EN MAINTENANCE TECHNIQUE**

**DES BATIMENTS**

**ÉPREUVES EP2**

**Étude et préparation d’une intervention**

**DOSSIER TECHNIQUE**

**Il comporte 4 pages numérotées de DT 1/4 à DT 4/4**

**Contenu du dossier :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Page de garde | DT 1 / 4 |  |  |  |
| Plan de Situation – Plan de masse - Perspective | DT 2 / 4 |  |  |  |
| Plan du Rez-de-chaussée | DT 3 / 4 |  |  |  |
| Lieux d’interventions et Fiche d’intervention | DT 4 / 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |




Limite de la commune

**Salle des Fêtes Eugène JARDON**

**Chemin des Chapellettes**


**03410 DOMERAT**

Entrée

****



|  |
| --- |
| **Plan de situation - Plan de masse - Perspective** |



**Local N°3**

**Sanitaires**

**Accueil**

**Vestiaire**

**1**

**Vestiaire**

**2**

**Hall**

**Cuisine**

**Grande Salle**

**Entrée C**

**Local N°2**

**Entrée B**

**Local N°1**

**Vestiaire 1**

**Vestiaire 1**

**Salle 2**

**Salle 1**

**Scène**

**Parking E**



**Parking D**

**Parking C**

**Parking B**

**Parking A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE D’INTERVENTION**  N° : IMTB - 23-05-135  Date de la demande : 12/05/2023  Demandeur : Directeur technique | | **Mairie de Domérat.**  **7, rue du Treignat**  **03410 Domérat** |
| **Lieu de l’intervention :** | Salle des fêtes Eugène Jardon  Chemin de Chapelettes  Domérat | |
| **Raison de l’intervention :** | Réparations et configuration | |
| **Diagnostic :** | * Evacuation de l’évier cuisine bouché. * Bloc sécurité chauffe avec fuite * Une partie du sol et de la cloison côté évier sont dégradés. | |
| **Interventions :** | * Remplacement du bloc de sécurité du chauffe-eau (cuisine) * Réparation de l’évacuation du lavabo (évier cuisine) * Modification du code d’accès d’un portail électrique (parking) * Branchement d’un sèche-mains (cuisine) | |
| **Consignes particulières :** | * RAS | |
| **Temps d’intervention prévu / temps de déplacement/Km** | * Evacuation évier : 0,45 mn * Bloc de sécurité : 0,5 h * Code d’accès portail : 1 h * Branchement sèche-mains : 1 h * Compte rendu : 15 mn | |
| **Remarques :** | * Croquis joint des travaux à faire. * Le chantier devra être nettoyé et les déchets évacués. | |

****

Siphon bouché

Bloc sécurité à changer

**Cuisine**

**Portail**

Sèche-mains à brancher en moulure apparente.

*Nota : la boite de dérivation est située dans le plafond*