|  |  |
| --- | --- |
| **\*DOCUMENT CENTRE**  Préparation de la matière d’œuvre, du poste de travail et de l’outillage collectif et individuel mis à la disposition du candidat | **Session 2021**  **Examen :** CAP Menuisier Aluminium-Verre  **Page : 1/2** |

|  |
| --- |
| **Épreuve EP2 – Fabrication d’un ouvrage simple** |
| Pour cette épreuve pratique, aucune gamme de profilé n’est imposée. Il appartient donc au centre d’examen de fournir l’intégralité des documents techniques liés à la gamme utilisée pour réaliser l’ouvrage défini par le sujet.  La fabrication de l’ouvrage nécessite de mettre à disposition des candidats les éléments suivants :  **1. Matière d’œuvre et matériel pour la fabrication d’un châssis aluminium**   * Atelier équipé de Machine Outils aux normes desécurité. * Presse et matrices suivant profilés. * Outillage nécessaire à la fabrication de châssis aluminium. * Matières nécessaires y compris vitrage et accessoires pour réaliser **un châssis à soufflet** (par candidat) aux dimensions de fabrication suivantes :   + Largeur 800mm   + Hauteur 500mm * Gamme aluminium et teinte au choix du centred’examen. * **Plans et détails techniques du gammiste.** * **Fiche de débit et de fabrication du gammiste.** * Liste des accessoires et joints nécessaires. * Les profilés en aluminium en sur-longueur ou en longueur d’usine.   Vitrage 4/12/4 clair ou similaire à dimensions (en fonction du choix du centre d’examen).   * Accessoires par châssis et par poste. * Produits de nettoyage.   **2. Matière d’œuvre et matériel par candidat pour la réalisation d’un miroir avec tablette**   * Verre clair de 6mm 100 mm x 50 mm * Miroir de 6 mm 300 mm x 200 mm * Matériel nécessaire pour le traçage (prévoir tournette), la coupe, le façonnage, le perçage (diamètre 6 ou autre en fonction disponibilité du centre d’examen) de produit verrier, collage UV. |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*DOCUMENT CENTRE**  Préparation de la matière d’œuvre, du poste de travail et de l’outillage collectif et individuel mis à la disposition du candidat | **Session 2021**  **Examen :** CAP Menuisier Aluminium-Verre  **Page : 2/2** |

|  |
| --- |
| **Épreuve EP3 – Pose, installation et maintenance d’un ouvrage** |
| À RÉALISER PAR LE CENTRE D’EXAMEN, POUR ASSURER LA POSE  **D’UN CHÂSSIS À SOUFFLET**  **Les matériaux de fabrication de la cellule de pose sont laissés au choix du centre d’examen.**   * Un châssis à soufflet 800 x 500 (si non fabriqué par le candidat à l'épreuve EP2) * Un support de pose par candidat permettant de recevoir le châssis aux dimensions ci-dessus.   **Matériels à fournir par le centre d’examen :**   * Accessoires de pose et de calfeutrement (fond de joint, joint élastomère, cales de pose, fixations…). * Petit matériel de pose (visseuse…). |