**CAP MENUISIER ALUMINIUM VERRE**

**2206 CAP MAV EP3 1**

**MATIÈRE D'ŒUVRE CENTRE**

**PRÉPARATION CENTRE**

Épreuve : EP3

1. **OUTILLAGE COLLECTIF**

Une salle pour évaluation orale du candidat

Site de pose sur plaque de plâtre

Table de montage ou tréteaux pour poser une menuiserie à plat

1. **OUTILLAGE INDIVIDUEL**

**Aluminium**

* Instruments de traçage (mètre, crayon à papier, gomme, équerre de menuisier)
* Visseuse avec embouts
* Clefs BTR / Torx / 6 pans

**Miroiterie**

* Instruments de traçage (mètre, crayon à papier, gomme)
* Niveau mini 600mm maxi 1500mm
* Visseuse avec forets 4 à 13mm et embouts
* Pince pour chevilles « molly » selon fourniture de chevilles pour plaque de plâtre

1. **DOCUMENTS INDIVIDUELS**

**Aluminium**

* Dossier gammiste du montage des pattes de fixation pour pose en applique du coulissant (pose sans perçage, uniquement accessoires avec continuité de la rupture de pont thermique)