**CAP**

**MENUISier ALUMINIUM-VERRE**

**Session 2023**

**Durée : 4 heures Coefficient : 4**

**EPREUVE EP3**

**Pose, installation, et maintenance d’un ouvrage**

**DOSSIER SUJET**

Ce dossier comporte **3** pages, numérotées de **DS 1/3** à **DS 3/3**.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.


DOSSIER SUJET

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous intervenez avec l’équipe de pose de votre entreprise et on vous demande de réaliser :


La pose d'une fenêtre en aluminium.


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activité** | **Pose d’une fenêtre** | **/100** |

**Mise en situation :**

Dans le cadre de votre intervention avec l’équipe de pose, vous devez poser en applique et assurer l’étanchéité de la fenêtre oscillo-battante 1 vantail avec tapées d’isolation (100mm) et pièce d’appui.

***Schéma de principe***

****

****

**FICHE D’ÉVALUATION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pose de la fenêtre OB1 D** | | | |
| **DESCRIPTIF DES TÂCHES** | **BARÈME** | **NOTE** | **OBSERVATIONS** |
| Vérification du support | /6 |  |  |
| Implantation |  |  |  |
| * Respect du jeu périphérique | /12 |  | Le jeu est régulier |
| * Mise en place des équerres | /12 |  | Répartition judicieuse |
| * Maintien des équerres | /12 |  |  |
| * Le dormant est d’aplomb | /8 |  | +/- 1mm |
| * Le dormant est de niveau | /8 |  | +/- 0,5mm |
| Mise en place et réglage de l’ouvrant | /10 |  | Bon fonctionnement de l’ouvrant |
| Mise en place du fond de joint | /10 |  | Respect de la profondeur |
| Réalisation du cordon d’étanchéité | /12 |  | Bel aspect visuel |
| Nettoyage du châssis et du poste de travail | /10 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Sous-total** | /100 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Date : | N° d’anonymat : |
| Correcteur : | Signature : |
| Note /100 | Note /20 |