**Coussinets autolubrifiants à collerette**



**Avec BP 25 en bronze**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Ø intérieur mm (Ø1) | Ø extérieur mm (Ø2) | Collerette | | Longueur mm (L) |
| Ø extérieur mm (Ø3) | Épaisseur mm (e) |
| SBF BP25 Ø3/6 L |  |  | 9 | 1,5 | 4-6-10 |
| SBF BP25 Ø4/8 L |  |  | 12 | 2 | 4-8-12 |
| SBF BP25 Ø6/10 L |  |  | 14 | 2 | 6-10-16 |
| SBF BP25 Ø8/12 L |  |  | 16 | 2 | 8-12-16 |
| SBF BP25 Ø9/14 L |  |  | 19 | 2,5 | 6-10-14 |
| SBF BP25 Ø10/13 L |  |  | 16 | 1,5 | 10-16-20 |
| SBF BP25 Ø10/15 L |  |  | 20 | 2,5 | 10-16-20 |
| SBF BP25 Ø10/16 L |  |  | 22 | 3 | 8-10-16 |
| SBF BP25 Ø12/15 L |  |  | 18 | 1,5 | 12-16-20 |
| SBF BP25 Ø12/17 L |  |  | 22 | 2,5 | 12-16-20-25 |
| SBF BP25 Ø12/18 L |  |  | 24 | 3 | 8-12-20 |
| SBF BP25 Ø14/18 L |  |  | 22 | 2 | 14-18-22 |
| SBF BP25 Ø14/20 L |  |  | 26 | 3 | 14-18-22-28 |
| SBF BP25 Ø15/19 L |  |  | 23 | 2 | 16-20-25 |
| SBF BP25 Ø15/21 L |  |  | 27 | 3 | 16-20-25-32 |
| SBF BP25 Ø16/20 L |  |  | 24 | 2 | 16-20-25 |
| SBF BP25 Ø16/22 L |  |  | 28 | 3 | 16-20-25-32 |
| SBF BP25 Ø18/22 L |  |  | 26 | 2 | 18-22-28 |
| SBF BP25 Ø18/24 L |  |  | 30 | 3 | 18-22-28 |
| SBF BP25 Ø20/24 L |  |  | 28 | 2 | 16-20-25 |
| SBF BP25 Ø20/26 L |  |  | 32 | 3 | 16-20-25-32 |
| SBF BP25 Ø22/27 L |  |  | 32 | 2,5 | 18-22-28 |
| SBF BP25 Ø22/28 L |  |  | 34 | 3 | 15-20-25-30 |

