
**Réglage géométrique de l’excentration**

Échelle : 1:1


Position ***e mini*** = 0 : les axes des excentriques **9** et **10** sont confondus.

Entraxe ***e*** *mini*

Patin **11**

Excentrique mâle **10**

Excentrique femelle **9**



O A

O2

Course (mm) de l’excentrique femelle **9** suivant  par rapport à l’excentrique mâle **10** :

c =

Pas (mm) du filet de la vis de réglage **12** : p =