|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Candidat  Consignes et liste de l'outillage et des équipements individuels  à prévoir par le candidat | Session 2019 **Examen :** Baccalauréat professionnel  Interventions sur le patrimoine bâti option A : intervention en maçonnerie  **Page :** 1/1 | | |
| SOUS-Épreuve E32 : Réalisation d’une intervention **MAÇONNERIE** | | | | |
| **CONSIGNES POUR LE CANDIDAT** | | | | |
| * Se présenter le jour des épreuves avec la convocation et une pièce d'identité, 30 minutes avant l'épreuve * Seules les machines électroportatives mises à la disposition du candidat par le centre d’examen sont autorisées * En fonction de votre gestion d’épreuve, il vous appartient de faire la demande d’utilisation des machines électroportatives auprès des correcteurs * Après chaque utilisation, le matériel doit être vérifié, nettoyé et rangé * Il est rappelé aux candidats que **l’utilisation du téléphone portable est interdite** pendant toute la durée de l’épreuve, y compris en mode calculatrice. Il vous appartient de l’éteindre avant le début des épreuves * L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé * Aucun autre document n’est autorisé | | | | |
| **MESURES DE PREVENTION ET DE SECURITE / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL (E.P.I) A PREVOIR PAR LE CANDIDAT** | | | | |
| Lors de l’épreuve le candidat doit impérativement respecter les consignes de sécurité en vigueur (L 230-2 du Code du travail).  EPI (Equipements de protection individuelle) : | | | | |
| * Tenue de travail adaptée * Chaussures de sécurité * Casque de sécurité équipé d’une jugulaire * Gants * Masque à poussière | | | * Lunettes de protection ou lunettes masque * Casque antibruit ou bouchons d'oreilles * Harnais de sécurité * Genouillères | |
| **LISTE DE L’OUTILLAGE A PREVOIR PAR LE CANDIDAT**  **(Liste indicative et non exhaustive. Elle comprend l’outillage minimum nécessaire à l’épreuve)** | | | | |
| **Proposition de liste non exhaustive pour l’option A : maçonnerie**   * Truelle Italienne bout rond 22 cm * Taloche plastique 42 x 28 cm * Taloche éponge 28 x 14 cm * Niveau à bulle antichoc 60 cm * Marteau de coffreur * Massette * Maillet caoutchouc * Batte de carreleur * Martelet ou hachette de briquetier * Brosse métallique souple * Brosse lave pont * Gants ménagers à manchette 30 cm * Gants PVC à manchette * Scie égoïne lame 500 mm (coupe de finition) * Sécateur de jardinier | | * Truelle langue de chat 16 cm * Taloche bois (série de 3 dimensions) * Platoir italien 28 x 12 cm * Brosse à badigeon * Pieds de biche arrache clous * Equerre de menuisier à onglet 300mm * Mètre ruban ou bâton * Crayon de maçon (vert) * Cordeau traceur * Eponge végétale * Fausse équerre 200mm * Fer à joint plat 10 mm * Fil à plomb * Batte de carreleur * Pointerolle * Burin * Pelote de ficelle 2mm et 3 mm | | |