|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Session 2019** | **FICHE D’ÉVALUATION** | **N° candidat :** |
| **EXAMEN** : Baccalauréat professionnel : Interventions sur le patrimoine bâti Option A - Maçonnerie  **Épreuve** : E33 – Travaux annexes **Domaine d’intervention** : charpente-couverture **1906-IPB A P33** | | |
| **Durée** : 6 heures **Coefficient** : 1 **Page** : 1/1 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **On demande** | **Critères d’évaluation** | | **Barème** |
|  | | | |
| Déposer la couverture de la croupe | **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Les tuiles faîtières sont déposées avec soin et stockées pour réutilisation** | | / 10 |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Les lattes sont déposées sans mise en péril du reste de l'ouvrage** | | / 5 |
| **SOUS-TOTAL** | | | **/ 15** |
|  | | | |
| Déposer le chevron  Tailler et poser le nouveau chevron | Le chevron est déposé avec soin sans mise en péril du reste de l'ouvrage | | / 5 |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Les dimensions sont reportées sur le nouveau chevron** | | / 10 |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Les coupes sont conformes aux attentes** | | / 10 |
| La fixation par vis est efficace et maintient le chevron | | / 3 |
| **SOUS-TOTAL** | | | **/ 28** |
|  | | | |
| Poser les lattes | **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Le pureau est conforme à l'origine** | | / 9 |
| **SOUS-TOTAL** | | | **/ 9** |
|  | | | |
| Reposer la couverture  Sceller les tuiles faîtières | Les tuiles sont positionnées selon le plan et la méthode donnée | | / 5 |
| Les échandoles sont positionnées selon la méthode donnée | | / 3 |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Les coupes sont conformes à l'angle** | | / 6 |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Le dosage du mortier de pose des faîtières est conforme** | | / 5 |
| L'aspect des joints correspond à la finition demandée  Les tuiles adjacentes sont propres | | / 5 |
| **SOUS-TOTAL** | | | **/ 24** |
|  | | | |
| Gestion du poste de travail | **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)La tenue de travail et les EPI sont portés efficacement** | | / 1 |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA)Le poste de travail est organisé, nettoyé**  **Les déchets sont triés et évacués** | | / 3 |
| **SOUS-TOTAL** | | | **/ 4** |
|  | | | |
| **Les critères en gras devront être corrigés pendant l'épreuve.** | | **TOTAL** | **/ 80** |
| **[Résultat d’image pour image stop](https://www.bing.com/images/search?q=image+stop&id=12F1658459E8EC1DBF6A5BE517C1B7E935C00A89&FORM=IQFRBA) A l’issue de cette tâche, faire appel aux correcteurs.** | | **NOTE** | **/ 20** |

Date : Correcteurs :

Centre d’examen : Signatures :