|  |
| --- |
| **Session 2023 N° candidat :** |
| **EXAMEN** : Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti  **Épreuve** : U33 – Travaux annexes **Domaines d’intervention** : Charpente – Couverture **2306-IPB A P33 1** |
| **Durée** : 6 heures **Coefficient** : 1 **Page** : 1/1 |

# **Fiche d’évaluation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ON DEMANDE** | | **CRITÈRES D’ÉVALUATION** | **BARÈME** |
| **Travaux de dépose et d’étaiement :**  **Réaliser** l’étaiement provisoire de la charpente en vue du remplacement du lien et du chevron.  **Déposer** les éléments de couverture.  **Déposer** les éléments de charpente à remplacer. | | **L’étaiement est réalisé, il garantit la stabilité de l’ouvrage.** | **\_\_\_ / 20** |
| **Les éléments de couverture en bon état sont stockés pour le réemploi.**  **Les éléments ont été déposés sans dégradations et mise en péril de l’ouvrage.** | **\_\_\_ / 20** |
| **Sous-total :** | | | **\_\_\_ / 40** |
| **Travaux de charpente :**  Chevron de rive.   * **Tracer** le chevron de rive à l’identique de l’existant. * **Tailler** le chevron de rive. | | La taille est réalisée en sécurité :   * Port des EPI. * La pièce est correctement maintenue. * Les machines portatives sont utilisées en sécurité. | **\_\_\_ / 15** |
| Lien :   * **Tracer** le lien à l’identique de l’existant. * **Tailler** le lien. | | La taille est réalisée en sécurité :   * Port des EPI. * La pièce est correctement maintenue. * Les machines portatives sont utilisées en sécurité. | **\_\_\_ / 15** |
| **Poser** et fixer les éléments de charpente (lien et chevron de rive). | | * La fixation des éléments de charpente est solide et pérenne. * Les assemblages du lien sont jointifs (+/- 1 mm). | **\_\_\_ / 20** |
| **Sous-total :** | | | **\_\_\_ / 50** |
| **Travaux de couverture :**  **Poser** les parties de liteaux manquants.  **Poser** les tuiles de récupération. | Le liteaunage est correctement aligné +/- 1mm.  Les tuiles sont correctement positionnées, et l’ensemble s’intègre parfaitement à l’existant. | | **\_\_\_ / 20**  **\_\_\_ /20** |
|  | | | **\_\_\_ / 40** |
| **Organisation du poste de travail et travail en toute sécurité.**  **Mettre en œuvre** tous les éléments de sécurité nécessaires à l’exécution des travaux sur chantier. | | **Le poste de travail est organisé de manière rationnelle ; il est maintenu propre et exempt de tout matériau ou matériel inutilisable.** | **\_\_\_ / 04** |
| **Les EPI sont utilisés en complément des EPC.** | **\_\_\_ / 03** |
| **Les déchets sont triés et évacués.** | **\_\_\_ / 03** |
| **Sous-total :** | | | **\_\_\_ / 10** |
| **TOTAL :** | | | **\_\_\_ / 140** |
| **NOTE :** | | | **\_\_\_ / 20** |
| **Nota : les critères d’évaluation en caractères gras sont évalués en cours d’épreuve.** | | | |

Date : Correcteurs :

Centre d’examen : Signatures :