**CAP**

**MENUISIER ALUMINIUM VERRE**

**MATIÈRE D'ŒUVRE CENTRE**

**PRÉPARATION CENTRE**

Épreuve : **EP3 Réalisation de travaux spécifiques**

**1) OUTILLAGE INDIVIDUEL**

**Aluminium**

* Instruments de traçage (mètre, crayon à papier, gomme, équerre de menuisier)
* Visseuse avec embouts
* Clefs BTR / Torx / 6 pans

**Miroiterie**

* Instruments de traçage (mètre, crayon à papier, gomme)
* Niveau mini 600mm maxi 1500mm
* Visseuse avec forets 4 à 13mm et embouts

**3) DOCUMENTS INDIVIDUELS**

**Aluminium**

* Dossier gammiste du montage des pattes de fixation pour pose en applique du coulissant (pose sans perçage, uniquement accessoires avec continuité de la rupture de pont thermique)