
*Q1-10 : Changement de Matériau :*



*Q1-11 : Matériau choisi :*

*Polyéthérimide (PEI 30% fibre de carbone)*

*Q1-12 : Comparatifs des coûts :*

*Processus actuel : Coût= 1,06 \* n*

*Nouveau processus : Coût = 15206+ 0,82 \* n*

*Courbes :*

Prix de revient (€)

Nombre de pièces (n)

0

60160

15206

63359

*Vert : processus actuel*

*Rouge : nouveau processus*

*Q1-13 : Amortissement :* *15206+0 ,82\*n ≤ 1,06 \* n*

**DR7**

*n ≥ 63359 pièces*