


**DOC. ÉLÉMENTS STANDARDS**





**Rondelle concave/convexe**

****




**ECROU à**

**PORTEE SPHERIQUE**









**D :** M10 - M12 - M14 - M16  **-**  **L :** 80 - 100 - 125 - 160 - 200

**B1 :** 1.5.D  **-**   **B2 :** 2.D à 5.D  **GOUJON**

