|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | |
| **CROQUIS**  manche froncÃ©e + patte capucin | **SOLUTIONS DE MONTAGE** | |
|  | |
| - La largeur et la longueur de la patte sont variables suivant le  attention.jpg produit.  - La patte peut être entoilée, doublée, surpiquée suivant la  matière. | |
| **PATRONS INDUSTRIELS**  **32B3-PATTE CAPUCIN.jpg**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **2** | 2 | Patte | | **1** | 2 | Manche | | **Rp** | **Nb** | **DESIGNATION** | | **CAPUCIN** | | | | | |
| **VARIANTES**  http://2.bp.blogspot.com/-NOiGpSl8q_4/VI3EX5UD5EI/AAAAAAAAAJo/QTiSLiwW3M0/s1600/patte%2Bcapucin.tiff  - Seule la piqûre apparait sur l'endroit | | **EMPLOI**  - Principalement sur des bas de manches.  - La solution sera choisie en fonction du grade de qualité, de la matière et du cahier des charges. |